
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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1、建设项目基本情况

	项目名称
	年产3亿平方米OLED光学材料项目

	建设单位
	江苏慧智新材料科技有限公司

	法人代表
	周丹
	联系人
	周霞

	通讯地址
	连云港经济技术开发区花果山大道601号新海连大厦

	联系电话
	159 6162 0939
	传真
	/
	邮政编码
	222000

	建设地点
	连云港市经济开发区黄海大道以北、大浦路以西地块

	立项审批部门
	连云港经济开发区经济发展局
	项目代码
	连开委备[2018]207号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	C2929塑料零件及其他塑料制品制造

	用地面积（平方米）
	266483（约400亩）
	绿化面积

（平方米）
	18591.56

	总投资（万元）
	300000
	其中：环保

投资（万元）
	120
	环保投资占总投资比例（%）
	0.04

	评价经费（万元）
	/
	投产日期
	2021年7月

	原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）

1.1原辅料
项目主要原辅材料消耗见表1.1-1。

表1.1-1  主要原辅材料表

序号

名称

包装形式

干膜厚mm
固含量
用量

单位

备注

1

PET膜

箱装

/

/
907.2
万平米/年

生产纳米银线透明导电膜

2

纳米银线涂布液

桶装

0.02

70%

0.8

吨/年

3

硬化涂布液

桶装

0.02

70%

0.6

吨/年

4

PET膜

箱装

/

/
30326.4

万平米/年

生产MLCC用离型膜材料

5

硅油

桶装

0.0001

70%

0.7

吨/年

7

阻隔膜

箱装

/

/
2332.8

万平米/年

生产QD FILM量子点膜

8

阻隔胶

桶装

0.01

75%

0.8

吨/年

9

量子点胶水

桶装

0.04

100%

0.5

吨/年

10

PET膜

箱装

/

/
324

万平米/年

生产激光电视幕布

11

UV胶水

箱装

0.2

100%

0.7

吨/年

12

保护膜

箱装

/

/
648

万平米/年

13

抗光面油墨

桶装

0.04

70%

0.5

吨/年

14

反射面油墨

桶装

0.04

70%

0.5

吨/年

15

离型膜

箱装

/

/
129.6

万平米/年

生产涂布型CPI（透明PI膜）

16

透明PI胶水

桶装

0.5

70%

1.2

吨/年

17

PET膜

箱装

/

/
10108.8

万平米/年

生产装饰材料

18

油墨

桶装

0.001

70%

0.6

吨/年

19

热压胶水

桶装

0.01

100%

0.6

吨/年

20

硬化涂布液

桶装

0.003

70%

0.5

吨/年

21

安装层胶水

桶装

0.004

70%

0.8

吨/年

原辅材料的主要成分见表1.1-2。

表1.1-2  主要原辅材料成分表

序号

物质名称

主要成分

1

纳米银线涂布液

（1）纳米银线

（2）水性粘合剂（聚乙烯醇）
（3）表面活性剂（氟碳表面活性剂）
（4）有机溶剂（水、异丙醇）
2

硬化涂布液

（1）聚氨酯丙烯酸酯预聚物

（2）光引发剂（1-羟基环己基苯基甲酮）
（3）丙烯酸类流平剂

（4）活性稀释剂

3

硅油

（1）有机聚硅氧烷溶液

（2）烷氧基硅烷

（3）甲基氢基聚硅氧烷

4

阻隔膜

（1）聚对苯二甲酸类塑料

（2）铝化合物

（3）锌化合物

5

阻隔胶

（1）磷苯二甲酸酯

（2）二氧化硅

（3）二苯基甲烷二异青酸酯

6

量子点胶水

（1）金属纳米颗粒溶液（高分子有机纳米银、聚乙烯吡咯烷酮）
（2）固化聚合物前体

（3）固化剂（甲基丙烯酸脂、环氧树脂）
（4）光引发剂（1-羟基环己基苯基甲酮）
7

UV胶水

（1）聚氨酯丙烯酸酯预聚物

（2）光引发剂（1-羟基环己基苯基甲酮）
（3）丙烯酸类流平剂

（4）活性稀释剂

8

抗光面油墨

（1）丙烯酸酯

（2）碳黑

（3）二氧化钛

9

反射面油墨

（1）丙烯酸酯

（2）二氧化硅

（3）二氧化钛

10

透明PI胶水

（1）均苯四甲酸二酐

（2）二胺基二苯醚

（3）二甲基乙酰胺

11

油墨

（1）丙烯酸酯

（2）二氧化硅

（3）二氧化钛

12

热压胶水

（1）苯乙烯系崁段共聚物

（2）聚苯乙烯

（3）加工油

13

硬化涂布液

（1）聚氨酯丙烯酸酯预聚物

（2）光引发剂（1-羟基环己基苯基甲酮）
（3）丙烯酸类流平剂

（4）活性稀释剂

14

安装层胶水

（1）丙烯酸单体

（2）丙烯酸酯单体

（3）乙酸乙酯

（4）丙烯酰胺

原辅材料理化性质见表1.1-3。

表1.1-3  主要原辅材料理化性质一览表

序号

名称

理化特性

燃烧爆炸性

毒性毒理

1

PET膜

聚对苯二甲酸类塑料，熔点约258℃，相对密度（水=1），用于制合成纤维、名涤纶，是聚酯纤维的主要品种。也可用作工程塑料，制机械零件，目前大量用于饮料瓶的生产。
/
/
2

聚乙烯醇
乳白色粉末，不溶于石油醚，溶于水，用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂等。
本品可燃，具刺激性。
LD50：无资料
LC50：无资料
3

异丙醇
有象乙醇气味的无色透明液体。熔点：-88℃；沸点：82.5℃；溶于水、乙醇和乙醚；用于制取丙酮、二异丙醚、乙酸异丙酯和麝香草酚等。在许多情况下可代替乙醇使用。
/
LD50：大鼠经口5800

LC50：无资料
4

丙烯酸
无色液体，有刺激性气味。熔点：14℃；沸点：141℃；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。用于树脂制造。
本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
LD50：2520mg/kg（大鼠经口）；950 mg/kg（兔经皮）
LC50：5300mg/m3，2小时（小鼠吸入）
5

二氧化硅
透明无味的晶体或无定形粉末。熔点：1710℃；沸点：2230℃；不溶于水、酸，溶于氢氟酸；橡胶工业中用作补强剂及动物饲料添加剂，也用于制造玻璃、陶瓷耐火材料、硅铁、元素硅等。
本品不燃
LD50：无资料LC50：无资料
6

环氧树脂
根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体。熔点：145-155℃；引燃温度：490（粉云）；溶于丙酮、乙二醇、甲苯。用作金属涂料、金属粘合剂、玻璃纤维增强结构材料、防腐材料、金属加工用模具等，在电器工业中用作绝缘材料。
本品易燃，具刺激性，具致敏性。
LD50：11400 mg/kg（大鼠经口）
LC50：无资料
7

碳黑
轻松而极细的黑色粉末状物质。不溶于各种溶剂。主要用作橡胶的补强剂和填料，其消耗量约为橡胶消耗量的一半，橡胶用碳黑约占碳黑总量的94%。也用作油墨、涂料、塑料的着色剂及塑料制品的紫外光屏蔽剂。也是电极、干电池、电阻器、火炸药、化妆品等中重要的助剂。
/
/
8

二氧化钛
白色粉末。熔点：1560℃。不溶于水，溶于稀碱、稀酸，溶于热浓硫酸、盐酸、硝酸。是一种重要的白色颜料和瓷器釉料。
本品不燃
LD50：无资料LC50：无资料
9

均苯四甲酸二酐

白色粉末。熔点：286℃；沸点：397-400℃；微溶于水，不溶于乙醚、氯仿，溶于乙醇、丙酮、乙酸乙酯。用作环氧树脂的熟化、交联剂、中间体。
本品可燃，有毒，具刺激性。

LD50：4000mg/kg（小鼠经口）
LC50：无资料
10

二甲基乙酰胺

无色、不易挥发的液体，带微弱氨味。熔点：-20℃；沸点：165.5℃；闪点：70℃（开杯）
/
LD50：IDLH：300ppm
嗅阈：4.9ppm
LC50：-
11

聚苯乙烯
无色、无臭、无味的有光泽透明固体。引燃温度：500℃（乳胶）。溶于芳烃、卤代烃等。用于加工成无线电、电视、雷达等的绝缘材料， 并用于制硬质泡沫塑料、薄膜、日用品、耐酸容器等，也用于合成纤维和涂料。
本品可燃，具刺激性。
LD50：无资料LC50：无资料
12

乙酸乙酯
无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。熔点：-83.6℃；沸点：77.2℃；闪点：-4℃；引燃温度：426℃；微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。
本品易燃，具刺激性，具致敏性。
LD50：5620mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口）
LC50：5760mg/m3，8小时（大鼠吸入）
13

丙烯酰胺
白色结晶固体，无气味。熔点：84.5℃；沸点：125℃。溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯。用于制造水溶性聚合物即聚丙烯酰胺。
本品可燃，有毒，为可疑致癌物。
LD50：150~180 mg/kg（大鼠经口）
LC50：无资料
1.2主要设备
本项目由生产工艺决定拟采用连续生产方式进行，各设备按工艺要求布局生产线。

本项目新增各类生产设备共计560台（套），其中进口设备70台（套）。项目生产主要设备见表1.1-4、1.1-5。

表1.1-4  进口生产设备一览表

序号

设备名称
规格型号
来源
台数
1
导电膜光学精密涂布机

JMTB-1700
韩国
2
2
MLCC光学离型涂布机

CT-CO2650-MG-RG
韩国
3
3
阻隔胶涂布机

SH-OSPM-1400
韩国
3
4
量子点膜UV涂布机

SY-000TB
韩国
3
5
精密滚轮涂布机

2R-CM1600
韩国
5
6
精密光学涂布机

PI-1600
韩国
2
7
装饰膜硬化涂布机

LTB-1600H
韩国
6
8
装饰膜涂布机

LTB-1600C
韩国
6
9
装饰膜热压机

HL16-DC
日本
6
10
装饰膜压纹机

HL16-DC
日本
6
11
磁控溅射镀膜系统

SMART-WEB
德国
1
12
光学成型机

UVM-2200
韩国
2
13
覆膜机

LUVM-2200
韩国
2
14
超精密车床

CL-38HP*2000
台湾
2
15
超精光学密喷砂机

TM-BTT
台湾
2
16
分条机

SF-170
韩国
19
17
合计
-
-
70
表1.1-5  国产生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

台数

备注

1

装饰膜印刷机

CBP-1600-TL

3

/

2

搅拌槽（1T）
φ1250*1000

25

/

3

砂磨机

SGM-1.4M2-Z

4

/

4

精密抛光机

ZMP-2000

2

/

5

计算机伺服万能材料试验机

/

2

/

6

拉力试验机

KJ-1065A

8

/

7

二次元量测仪

WEIMI652GS

3

/

8

粘度计

LVDV-2T

5

/

9

色度亮度计

BM-7A

1

/

10

照度计

T-10A

10

/

11

分光测色仪

ColorQuest XE

1

/

12

耐折强度试验机

HT8636A

6

/

13

高阻计

DC10-1000 V

1

/

14

膜厚计

CHY-5

12

/

15

紫外分光亮度计

UV-2600

3

/

16

傅立叶变换红外光谱仪

AIM-9000

4

/

17

粒度分析仪

SALD-2300

3

/

18

气相色谱仪

GC-2010Pro

1

/

19

附着力测试仪

PosiTestAT

3

/

20

欧杰电子分谱

AES

1

/

21

扫描式电子显微镜

SEM

2

/

22

热重同步分析仪

DTG-60A

1

/

23

电阻测试仪

JG2511C

5

/

24

日本电色雾度计  浊度计

NDH-2000

5

/

25

高温疲劳试验机

JWQ-10

4

/

26

X射线荧光光谱仪

Lab-X 3500

2

/

27

光学金相显微镜

BX53M

5

/

28

恒温横湿箱

BPHJS-120B
12

/

29

净化设备
/

310

/

30

空压机

JF-60A

11

/

31

变压器

SCB-12SO

20

/

32

冷却塔

/

5

空调用

33

水泵

/

10

空调用

34

合计

/

490
/



	水及能源消耗量

	名  称
	消 耗 量
	名  称
	消 耗 量

	水（吨/年）
	9060
	燃油（吨/年）
	-

	电（千瓦时/年）
	42000万
	燃气（标立方米/年）
	1.80万

	燃煤（吨/年）
	-
	其  它
	-

	废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向：

废水类型：生活污水、食堂废水；

排放量：生活污水4800m3/a、食堂废水960m3/a；

排放去向：运营期的废水主要为职工生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同进化粪池，再经化粪池预处理后，达到连云港开发区西北组团污水处理厂接管标准，排入连云港开发区西北组团污水处理厂进一步处理，处理后的尾水通过大浦河排污通道，后经临洪河入海。

	放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况

无。


2、工程内容及规模

	2.1建设单位和项目概况

（1）建设单位概况

江苏慧智新材料科技有限公司成立于2018年10月，法人代表周丹，统一社会信用代码为91320791MA1XBK6G29，注册资本20000.0万元人民币，注册地址为连云港经济技术开发区花果山大道601号新海连大厦。经营范围：从事光电技术、光学材料的研究、开发及相关技术转让；OLED光学材料、精密涂布新材料、功能性薄膜材料、电子产品的研究、开发、制造、加工；塑料粒子、五金交电、纺织原料的销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）项目概况

江苏慧智新材料科技有限公司根据OLED面板的市场大前景拟投资300000万元，在连云港市经济开发区黄海大道以北、大浦路以西地块，建设年产3亿平方米OLED光学材料项目。该项目占地约400亩，总建筑面积404867.03万平方米，其中生产车间约25万平方，办公、研发等配套建筑约15万平方米。主要产品产能：纳米银线透明导电膜、MLCC用离型膜材料、QD FILM量子点膜以及激光电视幕布等每年约3亿平方米产量。主要设备：导电膜光学精密涂布机、MLCC光学离型涂布机、量子点膜UV涂布机、精密光学涂布机以及磁控溅射镀膜系统和光学成型机等设备共560台，含进口设备70台。

本项目已经取得连云港经济技术开发区经济发展局发布的江苏省投资项目备案证，备案号为：连开委备[2018]207号，项目代码为：2018-320750-29-03-572023。江苏省投资项目备案证见附件1。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，本项目需要环境影响评价。本项目原料、产品均为塑料类物质，涂布、印刷等工序用到涂布液、胶水、油墨等的量为8.8t/a，根据国家环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起实施，2018年4月28日修订）中内容，属于“十八、橡胶和塑料制品业→47塑料制品制造→其他”，本项目需编制“建设项目环境影响报告表”。为此，受江苏慧智新材料科技有限公司的委托，我公司承担江苏慧智新材料科技有限公司年产3亿平方米OLED光学材料项目的环境影响评价工作。我单位接受任务后，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了本项目环境影响评价报告表。

2.2工程内容及生产规模

（1）工程内容

主要建筑物见表2.2-1。

表2.2-1  本项目主要构筑物一览表

序号

建筑名称

占地面积（m）
建筑面积（m）
计容建筑面积

地上（下）层

建筑高度（m）

建筑性质

1

办公楼

2971

26230.2

30087.5

9 F

49.30

公共建筑

2

地下室

194

6810.7

0

-1 F

5.10

3

1#、2#宿舍及食堂

3740.49

17819.66

17819.66

6 F

23.70

4

3#宿舍

1323.14

7866.96

7866.96
6 F

23.70

5

4#宿舍

1323.14

7866.96

7866.96

6 F

23.70

6

门房

90

90

90

1 F

4.80

7

配电及泵房

596.42

596.42

596.42

1 F

4.80

8

1#车间

17931.21

53793.63

71724.84

3 F

23.20

工业建筑

9

2#车间

17931.21

53793.63

71724.84

3 F

23.20

10

3#车间

17931.21

53793.63

71724.84
3 F

23.20

11

4#车间

8264.03

24792.09

33056.12

3 F

23.20

12

5#车间

8264.03

24792.09

33056.12

3 F

23.20

13

6#车间

13130.2

39390.6

52520.8

3 F

23.20

14

1#仓库

5197.41

15592.23

20789.64

3 F

23.20

15

2#仓库

5197.41

15592.23

20789.64

3 F

23.20

16

1#研发车间

7448.09
18887.29

22611.24

3 F

17.50

17

2#研发车间

12324.09

37158.71

37158.71

3 F

17.50

合计

123857.08
404867.03
499484.29
-
-
-
说明：本项目生产的6种产品分布于1#、2#、4#车间，使用1#研发车间；3#、5#、6#车间、2#研发车间建成后暂时闲置，预留待用。
（2）生产规模

①本项目产品方案/规模见表2.2-2。

表2.2-2  建设项目主体工程及产品方案表

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称及规格

设计能力（万平方米/年）

年运行时间（h）

2#车间
纳米银线透明导电膜

720

2400

全厂年运行7200h
1#车间

MLCC用离型膜材料

24000

2400
2#车间

QD FILM量子点膜

920

2400
4#车间

激光电视幕布

260

2400
2#车间

涂布型CPI（透明PI膜）

100

2400
1#车间

装饰材料

4000
2400
合计

30000
-

②产品简介及用途说明

纳米银线透明导电膜：产品采用湿式精密涂布方式，在透明材料上涂布纳米银线涂布液，因具有最好的导电性、透明率和优异的弯折性，是最有潜力ITO的材料。与ITO导电膜相比具有生产效率高、价格相对较低；面阻值低，可做到50欧姆以下，对大尺寸触摸屏制造有很大优势，为实现大尺寸触摸屏和大尺寸单边走线提供了可能性，价格相对较低等优越性。

MLCC用离型膜：MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors，片式多层陶瓷电容器）是世界上用量最大、发展最快的片式组件之一，其主要优点为体积小、频率范围宽、寿命长、成本低。MLCC主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、藕合、滤波、旁路电路中，而现在其应用领域早已广泛应用到自动控制仪表、计算机、手机、数字家电、汽车电子等行业。而有机硅涂布的离型膜是MLCC制造过程中所需要的消耗品，将类似于电解质的浆料流到离型膜上以形成电极，然后剥离。由于MLCC通常需要堆叠1001000层，每一层的形成都需要相同的膜。并且这种工艺也要求薄膜具有剥离性和光滑型，以达到剥离介电层而不损坏介电层的效果。

QD FILM量子点膜：量子点显示在传统的LCD电视在光源技术上的设计，核心是显着提升屏幕的色域（70%提升到110%左右），并且推广成本很低，将是未来LCD电视升级方向和标配趋势。产业链核心环节包括（量子点膜，配方、涂布工艺以及复合膜能力是核心竞争力；量子点材料，专利是最核心壁垒；水汽阻隔膜，基膜以及镀膜工艺是难点）。

激光电视布幕：激光电视是采用激光光源作为显示光源并配合前投影显示技术成像，配备专用投影布幕，可接收广播电视节目或互联网电视节目的投影显示设备。而激光电视使用的投影抗光布幕，是经过特殊的处理，其原理是用一种特殊工艺制造成截面为锯齿形的屏幕，其基材采用深色材料制作，在锯齿形的斜边上涂有白色反射涂层，把入射光转为水平方向向观看区域反射，而对顶面和侧面的环境光线采用深色基材吸收的手段，从而减少环境光线对屏幕的影响，实现更好亮度表现。配合特制的抗激光电视抗光幕布，清晰明亮。大屏幕激光电视的主要应用市场是大型场馆，如奥运等体育场馆、大型会议室、宾馆设施、市政建设等。产业化技术和市场的成熟，成本价格的降低，激光电视在大型场馆的应用率将大幅提高，进入家庭的时间也会缩短。据预测，激光电视进入普通家庭需要5至10年的时间，届时，激光电视将会取代传统显示电视，如果进入家庭，其年产值将达到数亿元。

涂布型CPI（透明PI膜）：采用湿式精密涂布方式，在透明材料上涂布透明PI合成液并经固化处理而得。PI膜的制造过程则是在PI高分子的两个步骤中间加入流涎、干燥、拉伸等步骤，使PAA溶液变成PPA膜后再进行亚胺化处理，从而生产出PI膜。目前有新的制备方式：涂布型耐高温透明混成基板材料，可用于卷轴式或批次式制程、耐高温软性基板材料、软性电子应用等。PI膜的下游应用广泛，产品需求大。具体包括绝缘材料领域、半导体及微电子工业领域、电子标签领域、非晶硅太阳能电池领域、FCCL领域等，而透明PI被认为将有望取代显示器核心材料的玻璃。随着次世代显示器的演进，其形态逐渐被外界重视；因此相较于硬度高的玻璃，可挠式的透明PI开始备受重视，透明PI的登场也预告显示器材料版图的更迭。

装饰材料：表面装饰是指在产品表面以不同的色彩、材质、表面处理工艺和各种组合形式进行加饰，使产品以独特和个性化的方式吸引不同的消费人群。加饰可以提升工业制品和商品的价值，产品表面装饰涉及机械性能（如硬度、滑动性等），电气性能（如导电性、电磁波制御、半导体特性），涂装（金属色泽可使产品具有高级感），色彩、纹路处理等。随着全球对环保的重视，喷涂、电镀等工艺因为生产过程中对环境的污染，被越来越多绿色、且加工灵活的生产工艺所取代。同时，装饰同时具有更多功能性的工艺也更加受到青睐。现在装饰材料主流应用于智能手机、平板设备、汽车零部件、消费类电子产品、3C家电及建筑家具等。

2.3建设项目地理位置、厂区平面布置及周围环境概况

地理位置：连云港市经济开发区黄海大道以北、大浦路以西地块。

建设项目地理位置图详见附图1。

项目周边环境概况：项目用地东侧为开泰河，隔开泰河为大浦路；南侧为黄海大道；西侧为云桥路。北侧为空地，作为工业用地使用。

建设项目周边环境概况详见附图2。

平面布置：本项目厂区位于连云港市经济开发区，地块呈长方形。厂区设有两处出入口，其中主入口位于园区干道（黄海大道）。按照相关设计规范，结合本项目生产工艺特点合理安排总图布局。厂区内场地雨水为有组织排水，各道路路面下埋设有雨水、生产废水及生活污水等排水管网，雨水排往道路侧雨水井内，经厂区各排水管网最后排往市政管网。

建设项目所在厂区平面布置图见附图3。

2.4产业政策相符性

本项目属《国民经济行业分类》中C2929塑料零件及其他塑料制品制造（指塑料制绝缘零件、密封制品、紧固件，以及汽车、家具等专用零配件的制造，以及上述未列明的其他各类非日用塑料制品的生产活动）。根据查阅文件，本项目建设内容不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；查阅《江苏省工业和信息产业调整结构指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改江苏省产业结构调整目录的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于其鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；本项目不属于连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类；根据查询，项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰类目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类，为允许类。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。

2.5项目选址合理性

（1）用地性质相符性

本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。

本项目选址于连云港市经济开发区黄海大道以北、大浦路以西地块，具体属于开发区内临港产业园西北片区，该地块用地性质为工业用地，符合江苏省连云港市经济技术开发区用地规划。

临港产业园西北片区用地利用规划图见附图4。
（2）产业定位相符性分析

根据《连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区西北片区、江宁工业城）产业发展规划》，临港产业区西北片区（含朝阳工业园）重点发展新医药、新材料、集成电路配套、装备制造、食品产业、新型建材、机械电子、仓储物流等。本项目OLED光学材料生产项目属于新材料类产业，符合园区的产业定位。

2.6与“三线一单”相符性分析

（1）生态红线

根据《连云港市生态红线区域保护规划》和《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》的要求，距离本项目最近的生态红线保护区为临洪河重要湿地，项目厂界距离临洪河重要湿地直线距离约为1400m，故本项目不在临洪河重要湿地范围内，不违反其相关的保护政策，与《连云港市生态红线区域保护规划》和《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》相符。

（2）环境质量底线

根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号），分析项目相符性，具体分析结果见表2-11所示。

表2.6-1  与当地环境质量底线的符合性分析表

指标设置
管控内涵
项目情况
符合性
1、大气环境质量管控要求
到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.:控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。
根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5。在采取一系列措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。
符合
2、水环境质量管控要求
到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。
监测结果表明，临洪河W1污水厂排口上游500米、W2排污口处、W3污水厂排口下游500米、W4污水厂排口下游2000米、W5临洪河入海处五个断面的所有监测因子水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，水质情况良好。
符合
3、土壤环境风险管控要求
利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。
项目不向土壤环境排放污染物
符合
根据上述分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。

（3）资源利用上限

根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2.6-2所示。

表2.6-2  项目与当地资源消耗上限的符合性分析表

指标设置

管控内涵

项目情况

符合性

水资源总量红线

以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。
本项目所用水量约为9060m3/a，所用水量为员工生活用水、食堂用水、绿化用水。

符合

严格设定地下水开采总量指标。

本项目不开采地下水。

符合

2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。

根据计算，用水指标约为0.07m3/万元

符合

2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。
能源总量红线

江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。

本项目能源消耗为1652.94吨标准煤/a（电耗、水耗、蒸汽耗等折算），项目年利润为127495万元/a，经计算，单位GDP能耗为0.013吨/万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。

符合

同时，《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2.6-3所示。

表2.6-3  与当地资源消耗上限的符合性分析表

指标设置

管控内涵

项目情况

符合性

1、能源消耗

加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。

本项目主要使用能源主要为电能、天然气，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为1652.94吨标准煤/a（电耗、水耗、蒸汽耗等折算），项目年利润为127495万元/a。

符合

2、水资源消耗

严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。
（1）本项目所用水量约为9060m3/a，所用水量为员工生活用水，本项目用水由园区供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制要求。

（2）本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。

符合

3、土地资源消耗

国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。
本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。

符合

综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。

（4）负面清单

根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）及连云港经济技术开发区经济发展局草拟的《连云港经济技术开发区产业投资项目负面清单（2019年版）》，本环评对照两文件进行相符性分析，具体分析结果见表2.6-4所示。

表2.6-4  与当地环境准入负面清单的符合性分析表

指标设置
管控内涵
项目情况

符合性

1、连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求

（1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。
本项目为OLED光学材料制造项目，且本项目位于江苏省连云港市经济技术开发区，属于工业用地。

符合

（2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。
距离本项目最近的生态红线区域是临洪河重要湿地，临洪河重要湿地位于本项目的西侧，最近距离约为1600m。

符合

（3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。

本项目为OLED光学材料制造项目，不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的行业；且无含汞、砷、蝠、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的排放。
符合

（4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。

本项目不属于大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉项目，本项目能源使用天然气
符合

（5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。

本项目所在地不属于人居安全保障区且不存在重大环境安全隐患
符合

（6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发〔2017〕7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发〔2017〕134号）。重点建设徐圩IGCC和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂。
本项目为OLED光学材料制造项目，不属于钢铁、石化、化工、火电等行业。
符合

（7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。
本项目符合产业政策，项目技术和设备工艺或污染防治技术成熟，且不属于环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。
符合

（8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。
本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准，生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面达到国内先进水平
符合

（9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。

工业项目选址区域拥有相应的环境容量
符合

2、连云港经济技术开发区产业投资项目负面清单（草案）

（1）属国家发改委、商务部《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的项目，不予引进。
本项目不属于国家发改委、商务部《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的项目

符合

（2）属国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年本）》限制、淘汰类的项目，不予引进。

本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年本）》限制、淘汰类的项目

符合

（3）属《长江经济带市场准入禁止限制目录（试行）》中禁止、限制类的项目，不予引进。

本项目不属于《长江经济带市场准入禁止限制目录（试行）》中禁止、限制类的项目

符合

（4）属《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30号）、《省政府办公厅关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的实施意见》（苏政传发〔2017〕225号）和《市经信委关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作的通知》（连经信发〔2017〕196号）中落后产能行业的项目，不予引进。
本项目不属于《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30号）、《省政府办公厅关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的实施意见》（苏政传发〔2017〕225号）和《市经信委关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作的通知》（连经信发〔2017〕196号）中落后产能行业的项目
符合

（5）排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物、持久性有机污染物以及列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品的项目，不予引进。

本项目不排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物、持久性有机污染物以及列入环境保护综合名录（2017年版）的高污染、高环境风险产品的项目

符合

（6）对食品、饮料、纺织、服装、家具、文体用品、医疗器械、电子电器、工艺品等适合多层厂房生产的项目，原则上不单独供地，可以租用区内多层标准厂房（对厂房建设有特殊要求的除外）。
本项目不属于食品、饮料、纺织、服装、家具、文体用品、医疗器械、电子电器、工艺品等适合多层厂房生产的项目

符合

（7）从开发区实际出发，对农副食品加工业、食品制造业、烟草制品业等29类别产业项目原则上不予引进。

本项目不属于原则上不予引进的产业项目。

综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

2.7与“两减六治三提升”专项行动实施方案的相符性

根据《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号文，简称“263”专项行动）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号文）文件要求，强制重点行业清洁原料替代，推进重点工业行业VOCs治理。
本项目虽不属于“263”专项行动中明确的重点行业，但项目使用的涂布液、硅油、各类油墨固含量均为70%，属于低VOCs含量的涂料；各类胶水固含量均不小于70%，属于低VOCs含量的胶黏剂。本项目生产过程产生的有机废气经相应工段集气罩收集后分别通过1套UV光氧催化处理+活性炭吸附设备处理后通过高度15m、排风量5000m3/h的排气筒（FQ-01、FQ-02、FQ-03、FQ-04）排放。集气罩收集效率为90%，UV光氧催化处理+活性炭吸附设备处理VOCs效率为90%。因此，根据分析，本项目可满足《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号文）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号文）文件要求。
2.8公用及辅助工程

（1）电力及通讯
电源：本项目用电由供电公司提供，拟采用双回路供电电源，通过园区10kV变电站专线接入，经厂区变电所变压至380V后再提供生产和生活使用。

变配电站：厂区新增一座变配电房，根据变压器规格参数，新增10000kVA变压器

总变电站房内配有高低压控制柜、高压计量柜，补偿屏，可使无功功率经补偿后，功率因数提高到0.95。变电所拟分设二条供电线路分别向联合厂房供电。
厂区线路及照明：厂区所有动力、照明、电讯线路均为电缆直埋地敷设，过街需穿钢管保护。

厂区道路照明利用电杆，钠灯照明，绝缘电缆穿PVC套管埋地敷设供电，门卫值班室处集中控制厂区照明。厂区堆场、绿化设投光灯，电源引自邻近车间或楼房照明配电箱。低压供电系统采用三相四线制的TN-S接地系统。
车间配电及照明：厂区车间配电方式采用放射式，引至车间总动力配电柜、照明配电箱。

车间照明光源采用双光源（钠灯+金属卤化物灯），墙壁上适当设置壁灯，保证车间一般照度达到200Lx。

车间防雷利用建筑物构件作为防雷接地装置，使接地电阻不大于4欧姆。
电讯：厂区电话采用总分机结构形式，设程控自动交换装置，厂区办公室及各车间办公室设若干分机;办公楼主要办公室设置宽带网络系统，厂区设区域网。

（2）给排水
厂区水源由集中区自来水公司供应，本项目拟从厂区外市政给水主干管接入，供水水质符合生活饮用水卫生标准。项目用水按用途分为生产用水、生活用水和消防用水等。厂区进水供应点从厂区西南角市政给水管网接入，进厂主给水管为DN200。给水管网采用主管一次管一支管管网，主管管网采用环状管网布置，次管和支管采用放射式管网敷设。环管管径DN 110、次支管管径DN 100、主管、次管材质为离心铸管或钢管，支管材质为PPR管或镀锌管，其中消防给水管材质为DN 100镀锌管。

管网敷设方式：厂区采用直埋方式，车间内采用地沟和架空方式。

2.9环保投资

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。

项目环保总投资在120万元人民币左右，占总投资额的0.04％，包括废水及废气处理、噪声防治措施等相关内容，主要投资内容见表2.9-1。

表2.9-1  环保投资一览表

污染源

内容

数量

投资（万元）

处理效果

废气

集气罩收集+UV光氧催化处理+活性炭吸附设备+15m高排气筒

4套

60
达标排放

高效油烟机

2台

2
排风系统

4套

13
废水

隔油池（处理规模10m3/d）

1个
20
达标排放

化粪池（处理规模50m3/d）

1个

管网敷设

/
噪声

隔声、减震等措施

/

16
固废

一般固体废物暂存场所（20m2）

1间

2

固废零排放

危险固废暂存场所（20m2）

1间

5

垃圾桶

若干

2
合计

/

/

120
/

2.10劳动定员及工作制度

本项目投产运营后，需员工200人，其中生产和辅助人员160人，管理、技术人员40人。企业提供员工食宿。
工作班制是在保证正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的，公司目前高层管理人员和研发技术人员主要为一班制，每班工作8小时，年工作日300天；中层管理人员和一线生产人员实行三班制，每班工作8小时，年工作日300天。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，土地现状为空地，无原有污染问题。



3、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

本项目位于连云港市经济开发区黄海大道以北、大浦路以西地块，项目地理位置情况具体见附图1。

连云港市地处中国沿海中部的黄海之滨，江苏省东北部，东与日本、韩国、朝鲜隔海相望，西与江苏徐州市和山东省郯城、临沭毗邻，北与山东省日照市、莒南县接壤，南邻江苏淮安、宿迁和盐城市。连云港市地处海陆、南北过渡的结合部，是中国沿海首批14个对外开放城市之一、新亚欧大陆桥东方桥头堡，地理位置十分优越。地理坐标为北纬34°12'～35°07'、东经118°24'～118°48'。东西最大横距129公里，南北最大纵距约132公里。总面积7444平方公里，其中水域面积1759.4平方公里，市区面积1463.72平方公里，市区建成区面积100平方公里。

1、地形、地质、地貌

连云港市位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，整个地势自西北向东南倾斜，境内平原、海洋、高山齐观，河湖、丘陵、滩涂俱备。全市地貌基本分布为中部平原区，西部岗岭区和东部沿海区3大部分。东部沿海平原海拔3～5米，主要为山前倾斜平原、洪水冲积平原及滨海平原3类，总面积5409平方公里，约占全市土地面积70%。西部东海县的丘陵海拔100～200米，主要是700平方公里盐田及480平方公里滩涂。境内山脉主要属于沂蒙山的余脉，绵亘近300公里。有大小山峰214座，主要有南云台山、中云台山、北云台山、锦屏山、马陵山、羽山、夹山、大伊山等，其中最高峰为南叶山主峰－玉女峰，也为江苏省境内最高峰，海拔625米。沿岛礁共21个，其中岛屿9个，面积为6.06平方公里。具体为：东西连岛、鸽岛、竹岛、羊山岛、开山岛、秦山岛、车牛山岛、达山岛、平岛等，其中东西连岛为江苏第一大岛，面积达5.4平方公里。

海州湾是南黄海最西面的开敞海湾。位于江苏省最北端的黄海之滨，东以岚山头与连云港外的东西连岛的连线为界与黄海相通，面积约820平方公里。在地质构造上，海州湾位于苏鲁隆起与苏北之南黄海拗陷的过渡地带。苏北拗陷覆盖深厚的第四纪沉积物。受黄河泥沙淤积影响，海底地形比较单一、平缓。淤泥质浅滩宽阔，是淮北盐场的海盐生产基地。猴嘴街道为淮北盐业的集散地。海州湾南面的连云港港，建在后云台山和东西连岛之间，其间的鹰游门海面一般宽约2千米，长约6千米，在鹰游山屏蔽下，风平浪小。

苏鲁隆起受燕山运动北东和北西两组断裂的影响，分别构成海州湾北部海岸和连云港海峡等南部海岸的轮廓。经过了复杂演变，形成现代海岸的地貌形态。由于供沙条件、水动条件和岸坡形态的不同，海湾地貌特征和冲淤动态也因而各异，从北而南大致可分如下几个岸段：a.北段（绣针河口—兴庄河口）为冲刷后退的砂质平原海岸，长约27公里，潮间带滩宽约1公里，海滩物质以小于0.1厘米的石英砂为主。岸线呈南西南走向。b.中段（兴庄河口—西墅）为淤积增长的淤泥质平原海岸，长约26公里，潮间带滩宽为3～6公里，组成物质为青灰色粉沙淤泥。c.南段（西墅—烧香河北口）为稳定的基岩海岸，长约44公里。岸线曲折，海滩狭窄，主要为中细沙海滩，间或有淤泥质海滩。连云港港所在的海州湾南端一带，泥沙回淤量随风而异。

本项目场区自然地质条件：根据本工程之详细勘察资料显示，场地本区无活动性断裂，属相对稳定地块。除1C层粉砂顶部为液化土层外，无滑坡、泥石流等其它不良地质作用。场地特殊性岩土为0A、0B层杂填土。地质结构详见表3-1。

表3-1  项目场地地质结构情况

土层编号

土层名称

土层厚度

备注

0A

杂填土

4.85

-

0B

杂填土

1.35

-

1A

粉质粘土

1.14

-

1B

粉质粘土

2.94

-

1C

粉砂

2.92

液化土层

2A

粉质粘土

3.05

-

2B1

粉砂

1.28

-

2B

粉质粘土

2.67

-

2C

粉质粘土

3.57

-

2D

粉砂

1.66

-

2E

粉质粘土

3.22

-

2F

粉质粘土

3.49

-

2G

粉砂

2.03

-

2H

粉质粘土

4.62

-

2I

粉砂

3.63

-

3

粉质粘土

0.85

-

4A

强风化细粒片麻岩

1.63

-

4B

中风化细粒片麻岩

4.66

-

4C

微风化细粒片麻岩

-

-

场地的地震基本烈度为7度，本场地设计抗震加速度为0.10g，设计地震分组为第三组，设计特征周期值为0.45s（多遇），0.5s（罕遇），场地覆盖层厚度约为22m，场地类别为Ⅱ类。勘察场地建筑抗震地段类别为不利地段。

2、气候和气象

区域为暖温带与北亚热带过渡地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，气候特点是四季分明，光照充足，气候温和，雨量适中。

区域是典型的季风气候区，风向年变化较明显。通常冬季盛行偏北风，夏季盛行东南风。全年平均风速约3.1米/秒左右，年平均气温14℃，历年平均降水量910mm，降水主要集中在6～9月。其主要气象特征见表3-2。

表3-2  连云港市多年主要气象因素表

序号

项目

单位

数值

1

气温

年平均气温

℃
14

极端最高温度

℃
37.9

极端最低温度

℃
-10.0

2

风速

年平均风速

m/s

3.1

最大风速

m/s

40

3

气压

年平均大气压

hPa

1016.7

4

空气湿度

年平均相对湿度

%

70

最大年平均相对湿度

%

86

5

降雨

历年平均降雨量

mm

910

历年日最大降水量

mm

246.4

历年最高降水量

mm

1375.3

历年平均蒸发量

mm

1661.7

6

雷暴雨日数

雷暴日数

d

28.6
7

风向

全年主导风向

-

SE

3、水系及水文特征

连云港港为不规则浅海半日潮港。连云港北部的海州湾湾顶为潮波波腹，连云港地区距海州湾顶较近，潮差较大，潮流流速偏小。本海域海流以潮流为主，潮流不强，余流一般较小。受山东半岛南部旋转潮波影响，连云港外海区潮流以旋转流为主，由于受东西连岛及周边海岸轮廓线和水下地形影响，近岸水域各岸段潮流特点有别，其中：湾内各港区外航道-6m等深线以外为旋转流；湾内水域涨、落潮流均从东口门进出，涨潮流向西，落潮流向东，落潮历时大于涨潮历时，涨潮流速大于落潮流速，涨、落潮最大流速均出现在中潮位附近。

（1）地表水水文特征

本项目所在区域内主要河流有临洪河、大浦河、开太河等，水资源比较丰富。

①临洪河

临洪闸以下至入海口河段，长约18km，其西岸为赣榆区，东岸为连云港市市区，是区域最大的入海河流。受潮汐作用明显，临洪闸的主要功能为排洪、挡潮，最大排水量达565m3/s，闸门大部分时间关闭。临洪河是区域排洪的主要通道，也是连云港市市区工业、生活废水的主要受纳水体。

②大浦河

大浦河上游通过新浦闸与西盐河相连，下游经大浦闸汇入临洪河，中间在市区沈圩桥附近又纳入龙尾河水。大浦河总长12km，河底高程为-1m，底宽约8m，口宽约32m，年排水量12778.67万m3，其中丰水期（6～9月）排放量11100.67万m3。大浦河是新海地区的主要排涝，排污河道，涝水、污水经大浦闸排入临洪河入海；随着2002年底大浦污水处理厂的建成运营和城区污水截流管网的完善，原排入该河的主要污水被截留送入污水处理厂处理后排放。

③大浦河排污通道

大浦河排水通道位于新沭河右堤堤防内，排水通道自大浦闸下到三洋港闸，总长12.05km。排水通道属于人工开挖河道，按大浦河非汛期5年一遇排水标准设计，设计流量为67m3/s，开挖底高程为-1.0m，在大浦闸下设1:40倒比降与大浦闸底板相接，排水通道开挖底宽度10m，开挖边坡1:8，开挖河口右侧与堆土区预留青坎30m。

为防止污水直接排入中泓，大浦闸下、公兴闸下与中泓连接的引河上填筑拦污坝。排水通道大浦闸下设计水位2.4m，大浦闸下拦污坝坝顶高程2.6m，坝顶宽度3.0m，边坡1:10，上下游边坡及坝顶均采用浆砌石护砌。公兴闸下拦污坝坝顶高程平滩面，顶宽3m，边坡1:10，上下游边坡及坝顶采用浆砌石护砌。

大浦河排污通道分布情况如下图。
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图3-1  大浦河排污通道分布图

④开太河

开太河位于大浦路两侧（单条河道，左右摆动），上起大浦副河，下至242省道入海滨新区，长约11.75km，排水面积约16.51km2。现状大浦付河侧开泰南闸已基本建成，开泰南闸至云池路段河道已开挖，开挖底宽5～20m，河底高程约-1.0m，云池路至242省道段河道尚未治理。

现状开太河涝水由元宝港闸经新沭河排放入海，海滨新区建成后，开太河涝水将向北由海滨新区三座挡潮闸入海,不再由元宝港闸经新沭河排放入海。

建设项目所在区域水系图见附图5。

（2）海洋水文特征

①潮汐

海州湾潮波运动能量来自西太平洋，东海的潮波以平顶的形式传入黄海后，首先遇山东半岛的阻挡反射，相互叠加形成废黄河口外海左旋的旋转潮波，整个连云港海域即受该南黄海旋转潮波系列的控制。受旋转潮波影响，海州湾的潮波由北向南推进，潮波属前进驻波。

连云港海域的潮汐性质属非正规半日浅海潮，一个太阴日内有两次高（低）潮，高（低）潮潮位基本一致。但由于潮波浅水变形，涨、落潮历时不等，落潮历时大于涨潮。

②潮流

海州湾在旋转潮波控制下，海州湾深水区的潮流为逆时针旋转流，湾外的潮流椭圆长短轴比接近1.0，湾内及近岸受地形影响明显，潮流椭圆长短轴差别较大。本项目处于海州湾顶，属弱潮流区，相同水深区的流速一般较北侧岚山头附近小10~20%。

③波浪

根据连云港海洋站1962~2003年实测波浪分向分级统计，该海域常浪向为偏东北向，NE向波浪出现频率26.41%，E向出现频率18.40％；强浪向为偏北向，1.5m以上的波高NNE向出现频率2.13％，NE向出现频率1.79%。连云港海域的波浪以风浪为主，风浪出现频率63％，以涌浪为主的混合浪为28％。累年H1/10平均波高0.5m，平均周期3.1s；最大波高5.0m，最大周期8.5s。各月平均波高0.4~0.6m，秋、冬季略大于夏季；各月最大波高介于2.9~5.0m之间，其中12月最大，4、6月最小。累年各向平均波高以偏北向最大，其中NNW、N、NNE向均为0.9m；WSW、W向最小，均为0.3m；SSW向极少出现。累年各向最大波高以NNE向最大，N向次之，SSW向极少出现。

4、地下水

水和基岩裂隙水两大类型。受地层和海水影响，项目所在地地下水水位一般在0.35～0.95m之间，水质无色、透明，含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。

5、生态现状

项目所在地为净地，无企业、民房等现有建筑，不涉及拆迁和安置工程。项目所在地区有少量鼠类、蛙类等小型动物，无珍稀濒危野生动物。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、行政区划及人口

连云港市下辖海州区、连云区、经济技术开发区、赣榆区四个区，东海、灌云、灌南三个县。全是陆地总面积7443平方公里其中耕地面积1.7万公顷，人口密度为758.8人/km2。

连云港经济技术开发区是1984年12个月经国务院批准设立的第一批国家级开发区，位于连云港市东部城区，1985年9月动工建设。规划面积126平方公里，目前已开发29.16平方公里，常驻人口约6万，拥有国家级出口加工区、国家级新医药产业基地、宋跳省级高新技术产业开发区、大浦工业区临港产业区等适合各类项目入驻的专门园区。

2、主要经济发展状况

连云港市已实现地区生产总值1410.52亿元，增长13.0%，居全省第三位，较上年前移一位。人均水平跃上新的台阶，全市人均GDP突破3万元，达到32119元，增长13.7%。其中市区人均GDP达到48147元，增长10.8%。

产业结构调整步伐加快，传统农业逐步向现代农业转型，优质、高效农业比重进一步提高。工业结构调整继续推进，传统工业改造升级步伐加快，以新医药、新材料、新能源、新装备制造业为先导的高新技术支撑的新型工业体系正在形成。服务业产业层次逐步提高，对连云港经济的促进作用进一步显现。第一产业实现增加值204.41亿元，增长4.0%；第二产业实现增加值666.08亿元，增长14.2%；第三产业实现增加值560.61亿元，增长15.1%。三次产业结构由上年的15.3：45.7：39.0调整为14.3：46.5：39.2。

经济技术开发区位于连云港市“一市双城”格局中的东部城区，东部城区是连云港市涉外、贸易、风景旅游的窗口，主要包括开发区、墟沟街道和港口，开发区主要发展工业，现已进区企业有多家；墟沟街道是商住区；港口以运输和港口服务业为主，其次为海洋捕捞、海产养殖及旅游业等，海滨浴场是外来游客游玩大海的重要场所。开发区现有人口约20000人。

连云港经济技术开发区进一步加快跨越发展步伐，在追求一流中继续进位，在54个国家级经济技术开发区排名中居22位，较上年又前移1位，连续四年跃升10位。全区完成GDP 158.4亿元，同比增长22.4%；工业总产值457亿元，增长35.7%；财政总收入42.1亿元，增长23.1%；出口总额7.3亿美元，实际利用外资3.07亿美元，增长12.5%；内联到位资金56.8亿元，增长18.6%；固定资产投资126.4亿元，增长25.7%；其中工业项目投入90.0亿元，增长33.8%。全区纳税过千万元企业35户，较上年净增13户；其中纳税过亿元6户。

3、工农业生产状况

连云港市为江苏东北部的物资集散中心，工业有采矿、机械、化工、电子、光学仪器、造船、发电、医药、纺织、食品等门类。连云港具有丰富的经济资源，是我国四大海盐产区之一，八大渔业生产基地之一，六大磷矿之一。

连云港市经济技术开发区全辖区粮食耕地面积6800亩；粮食作物以小麦、玉米、大豆为主，年产量在5000吨左右。山场面积8900余亩，已开发利用荒山3000亩。果园面积约3000亩，年果品产量约在3000吨左右。主要品种为苹果、梨、桃、李、葡萄、大樱桃等。淡水养殖面积3000余亩，年产淡水鱼700多吨，主要水产品品种有鲤鱼、鲢鱼、草鱼、鲫鱼、鲳鱼筹。辖区内拥有各类企业300多家，工业门类主要有建材、机械制造、纸品加工、化工、包装制品、蔬菜加工等。

4、交通运输状况

连云港港口是中国沿海十大港口之一，是综合性国际贸易枢纽港，至2009年，港口实际年吞吐量已突破9000万吨，集装箱运量达到200万标箱。

铁路横贯中国大陆东、中、西部的陇海兰新铁路从连云港开发区穿过，国内铁路运输可直通北京、上海、南京、成都、广州、郑州等大中城市，并通过京沪线、京九线、陇海线等连接全国各地。

连云港是中国规划建设中的45个公路主枢纽之一，对外公路交通实行高速化，已建成连云港至北京、上海、南京、徐州等地的高速公路。距机场20公里，已开通北京、上海、广州、温州等十几条航线。

连云港经济技术开发区北靠新港城大道，西面为徐连高速和242省道，交通非常便利。




4、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）：

项目所在地的环境质量现状如下：

4.1环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。

本项目评价基准年为2018年，本次评价选用连云港市环境监测站发布的2018年监测数据进行区域达标评价，数据来自https://www.aqistudy.cn/historydata/。根据2018年1月1日至2018年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。

表4-1  2018年连云港市空气质量现状评价表  单位：mg/m3

污染物

年评价指标

标准值

现状浓度

占标率%

达标情况

SO2
年平均浓度

0.06

0.015

25

达标

日平均第98百分位数

0.15

0.01

6.7

NO2
年平均浓度

0.04

0.03

75

达标

日平均第98百分位数

0.08

0.02
25

PM10
年平均浓度

0.07

0.066

94.3

达标

日平均第95百分位数

0.15

0.038

25.3

PM2.5
年平均浓度

0.035

0.043

122.9

不达标

日平均第95百分位数

0.075

0.023

30.7

CO

日平均第95百分位数

4.0

0.6

15

达标

O3
最大8h平均浓度第90百分位数

0.16

0.068

42.5

达标

经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5。

为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等。

《连云港市空气质量达标规划》提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程：

①限期完成连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造：连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造涉及13家工业企业，所有燃煤锅炉废气需达到超低排放水平。

②限期完成连云港市已有20t/h以上（含20t/h锅炉）的提标改造。
③各县区的工业园加紧集中供热工程及天然气管网工程建设：各县区的工业园加紧集中供热工程建设，工业园集中供热范围内的20吨以下燃煤小锅炉全部淘汰；各县区加紧城区范围的天然气管网工程建设，城区范围完成20吨以下燃煤小锅炉全部改用天然气。

④限期完成重点企业工业炉窑的提标改造：重点企业工业炉窑的提标改造涉及9家工业企业。工业炉窑的提标改造的SO2、NOX、烟（粉）尘可减少排放量分别是11530.7吨/年、8782.4吨/年、15170.5吨/年。

⑤生活源用电及天然气改造：大力推行连云港市生活源用电及天然气改造，全市生活源全部实现天然气改造，二氧化硫可减少排放量5953.6吨/年、氮氧化物可减少排放量476.2吨/年、烟尘可减少排放量2874.9吨/年。

⑥公交系统改新能源汽车工程：大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然气车，出租车改为天然气车，总颗粒物、NOX、VOC可减少排放量分别是134.35吨/年、1498.1吨/年、282.91吨/年。

通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。

4.2地表水

本项目附近河道有大浦河、临洪河、开太河。

根据地表水功能规划，项目所在地大浦河、临洪河、开太河河段水环境功能区划为IV类地表水，水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

本项目地表水pH引用迈斯特监测《连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区北片区、江宁工业城）产业发展规划》（检测项目编号：MSTZJ20171211001）的数据（W1污水厂排口上游500米、W2排污口处、W3污水厂排口下游500米、W4污水厂排口下游2000米、W5临洪河入海处）；COD、SS、NH3-N、TP、石油类引用江苏国正监测连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区北片区、江宁工业城）产业发展规划》（检测项目编号：GZ17015）的数据。

监测时间为2017年12月12日至14日，连续监测3天，每天监测一次，取样垂线为中泓，取混合样。同步调查水温、水深、河宽、流量、流速等常规水文情况。具体监测数据如下：

表4-2  水质监测结果数据统计表（单位：mg/L，pH 无量纲）
监测断面

监测项目

pH

CODCr
SS

氨氮

TP

石油类

W1

最大值

7.12

19

19

0.664

0.18
0.04

最小值

6.91

16

16

0.535

0.17

0.03

W2

最大值

7.06

18

19

0.642

0.18

0.04

最小值

6.95

15

14

0.598

0.16

0.03

W3

最大值

7.07

19

23

0.657

0.19

0.05

最小值

6.95

16

11

0.581

0.18

0.04

W4

最大值

7.11

17

21

0.715

0.19

0.05

最小值

7.07

15

17

0.609

0.18

0.04

W5
最大值

7.05
18

19

0.717

0.20

0.05

最小值

6.91

16

17

0.679

0.19

0.04

Ⅳ类标准
6～9
≤30
60
≤1.5
≤0.3
≤0.5
由表4-2可知，监测结果表明，临洪河W1污水厂排口上游500米、W2排污口处、W3污水厂排口下游500米、W4污水厂排口下游2000米、W5临洪河入海处五个断面的所有监测因子水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，水质情况良好。

4.3声环境质量

根据《关于印发连云港市区声环境质量功能区划分规定的通知》（连政发[2012]120号），项目所在北厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）；项目所在其余厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

根据现场调查，项目所在地周围区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.4其它现状

该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。

项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。



	主要保护目标

项目环境空气保护目标见表4-4，地表水环境保护目标见表4-5，声环境、生态环境保护目标见表4-6。

表4-4  环境空气保护目标

类别

保护目标名称

坐标/m

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

大气环境

连云港华杰学校
1100
800
教育区
约5000人
环境空气二类区

NE
1100
港逸花园小区

900
200
居民区

约2000户
E

840

新海连大厦

1300
200
办公区

约500人
E

1400

同科∙汇丰小镇

900
-1800
居住区

约5000户
SE

2000

注：厂区东南角作为坐标原点。

表4-5  地表水环境保护目标表

环境

要素

环境保护对象名称

保护要求

相对厂址

相对排放口（污水处理厂排口）

与建设项目水利联系

方位

相对厂界距离/m

坐标

高差

方位

相对排污口距离/m

坐标

地表水环境

开泰河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准

E

10

10,0

0

NE
4000
-4000,0
/

临洪河

W

780

-1800,100
0

NE
6500
-6500,0
纳污河道

大浦河

SW/E
4600
4600,0
0
/
0
0,0
纳污通道
注：厂区东南角作为坐标原点。
表4-6  声环境、生态环境保护目标表
环境

要素

环境保护对象名称

保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂址距离m
声环境

项目周围200m范围内的区域

工业厂房

/

2类声环境功能区

/

/

生态环境

临洪河重要湿地

重要湿地

不破坏生态环境

二级管控区

W

1400




5、评价适用标准

	环境质量标准
	5.1环境空气质量标准

评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs参照执行《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的TVOC浓度限值，具体见表5-1。

5-1  环境空气质量标准限值表

序号

污染物

浓度限值（mg/m3）

标准来源

1小时平均

日均值

年均值

1

SO2
0.5

0.15

0.06

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

2

NO2
0.20
0.08

0.04

3

CO

10

4

-

4

O3
0.2

0.16（8小时）

-

5

PM10
-

0.15

0.07

6

PM2.5
-

0.075

0.035

7

TVOC（VOCs）
0.6（8小时平均）

-

-

（HJ2.2-2018）附录D

5.2水环境质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》和当地环保规划要求，临洪河、开太河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；大浦河作为连云港新海地区的主要排涝、排污河道，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；临洪河河口处（入海口）段为感潮河段，水质参照执行《海水质量标准》（GB3097-1997）第四类标准。主要水质指标见表5-2、表5-3。

表5-2  地表水执行的标准限值  （单位：mg/L，pH无量纲）

指标

pH

CODcr

CODMn
SS*
BOD5
NH3-N

TP

石油类

Ⅳ类水标准值

6~9

≤30

≤10

≤60

≤6

≤1.5

≤0.3

（湖、库0.1）

≤0.5

标准来源

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

*注：SS采用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

表5-3  海水环境质量标准主要指标值（单位：mg/L，pH无量纲）

指标

pH值

生化需氧量≤

石油类≤

活性磷酸盐≤

无机氮≤

第四类

6.8～8.8
5

0.5

0.045

0.5

标准来源

《海水质量标准》（GB3097-1997）第四类
5.3声环境

本项目北厂界区域执行《声环境质量标准》中2类区标准；其余厂界区域执行《声环境质量标准》4a类区标准。具体见表5-4。

表5-4  声环境质量标准

功能区类别

等效声级Leq（dB（A））

标准来源

昼间

夜间

北厂界
2类

60

50

《声环境质量标准》GB3096-2008

东、南、西厂界
4a类

70

55

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。

	污染物排放标准
	5.4废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，具体标准限值见表5-5。

表5-5  污染物排放标准  单位：mg/m3
序号

污染物名称

无组织排放监控浓度限值

1

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

颗粒物

1.0

2

SO2
0.40

3

NOx

0.12

4

THC

4.0

项目工艺产生的VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中标准，粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；具体见表5-6。

表5-6  大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放浓度限值

标准来源

监控点

浓度（mg/m3）

VOCs

50

1.5

排气筒高15m

厂界

2.0
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）.
颗粒物

120

3.5

周界外浓度最高点

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

本项目运营期设有食堂，会产生少量的食堂油烟，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求，详见表5-7。

表5-7  饮食业油烟排放标准

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

5.5水污染物排放标准

项目施工期施工废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用于施工场地洒雨降尘；施工期生活污水经临时化粪池处理后，接管进市政污水管网。
建设项目营运期污水来源主要为生活污水，污水排入市政污水管网执行连云港开发区西北组团污水处理厂的接管标准；污水处理厂尾水排放的受纳水体为大浦河排污通道，后经临洪河入海，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水站接管标准及排放标准主要指标见表5-8。

表5-8  废水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH值无量纲）

项目

接管标准

一级标准的A标准

pH

6～9

6～9

COD

450

50

SS

300

10

氨氮

35

5（8）

总氮

50

15

总磷

5

0.5

动植物油

20
1
标准来源

《连云港开发区西北组团污水处理厂一期工程项目环境影响评价报告书》

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

5.6噪声

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

表5-9  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A））
昼间

夜间

70

55

建设项目东、南、西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体数值见表5-10。

表5-10  工业企业厂界环境噪声排放标准值   单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2

60

50

4

70

55

5.7固体废物

（1）建筑施工现场环境与卫生标准

本项目施工期间的环境保护、环境卫生以及相关操作均应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）中的相关规定实施。

（2）固体废物排放标准

生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号），危险固废厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。



	总量控制指标
	根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下：

废气：大气污染物总量控制因子为VOCs，排放量为0.242t/a，需向连云港市经济技术开发区生态环境局申请总量。

废水：总量控制因子为COD、氨氮、总磷、总氮，总量监控因子为SS、动植物油。

本项目废水排放总量（接管考核量）≤5760m3/a；水污染物排放总量COD≤2.3040t/a、SS≤1.7280t/a、氨氮≤0.1728t/a、总磷≤0.0173t/a、总氮≤0.2880t/a、动植物油≤0.0768t/a，排入连云港开发区西北组团污水处理厂集中处理。

最终排入外环境的废水量≤5760m3/a；水污染物总量为COD≤0.2880t/a、SS≤0.0576t/a、氨氮≤0.0288t/a、总磷≤0.0864t/a、总氮≤0.0029t/a、动植物油≤0.0058t/a；废水污染物总量拟在连云港开发区西北组团污水处理厂已批总量指标内平衡，不需单独申请。

固废：0排放。




6、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

6.1施工期工程分析
本项目为新建项目，施工期建设内容主要包括厂区场地的平整、掘土，基础设施建设，地基处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为。建设期计划为24个月。

6.1.1主要污染工序

整个项目各建筑物的建设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。

本项目施工期工艺流程及产污位置如图6.1-1所示：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图6.1-1  施工期流程及产污环节图
施工工艺流程简述：

（1）土方开挖

根据工程设计，进行土方开挖。施工过程会产生噪声、扬尘、废水和建筑垃圾。

（2）基础工程

基础工程主要为场地平整等。建筑工人利用挖掘机、推土机等设备施工，基础施工会产生大量的扬尘、建筑垃圾、废水和噪声污染。

（3）主体工程

主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢硷柱、梁，砖墙砌筑。具体利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。

（4）绿化工程

对场地进行绿化，此过程除少量扬尘、建筑垃圾产生，无其他污染物产生。

（5）装饰工程

利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。

为防止减少施工的污染，施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。

（6）设备安装

本过程主要包括项目区给排水管网铺设、道路建设、消防工程、电气工程、暖通工程、电梯工程、室内（外）工程等施工，主要污染物是扬尘、施工机械产生的噪声、施工人员生活污水、土方及生活垃圾等。

（7）竣工验收

施工完成后，进行竣工验收，然后投入使用。

产污环节分析：

（1）大气污染物主要为土建施工产生的扬尘、施工机械排放的废气及装修过程产生的油漆废气；

（2）施工过程中将产生施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水；

（3）建筑施工时噪声来自施工机械和运输车辆的噪声；

（4）施工期固废主要有施工人员生活垃圾、土方和各种建筑垃圾等。

6.1.2施工期污染源强分析

（1）废气

施工阶段的大气污染物主要为土建施工产生的扬尘、施工机械排放的废气及装修过程产生的油漆废气。

①施工扬尘

项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。据对施工现场的调查，确定扬尘污染一般来源于以下几方面：

a土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘；

b建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

c搅拌设备和运输车辆往来造成地面扬尘；

d施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。

其中最主要的是施工期露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮层由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

[image: image3.png]Q=2.1 (Vsp—Vj) 3e1:023w




式中：Q一起尘量，kg/吨·年；

V50一距地面50米处风速，m/s；

V0一起尘风速，m/s；

W一尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下。

表6.1-1  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径（微米）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度m/s
0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（微米）

80

90

100

150

200

250

300

沉降速度m/s

0.158

0.170

0.192

0.209

0.804

1.005

1.829

粒径（微米）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

其次是车辆行驶的动力起尘，据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆；

V一汽车速度，km/h；

W一汽车载重量，吨；

P一道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表6.1-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆.km）

            P

车速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.284

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.343

0.574

15（km/h）

0.153
0.257

0.349

0.403

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

本项目施工期的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。局部地区污染加剧，根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。

②施工交通尾气：

项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放，排放量很少。

③装修废气

本项目室内外装修过程将产生一定量的油漆废气。

（2）废水

施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。

①生活污水

本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为化学需氧量和氨氮等。根据建设单位提供的资料，本项目施工期为24个月，约700天，施工人员约为50人。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，平均用水量为50L/人d，产污系数以0.8计，则生活污水最大排放量为2m3/d，施工期共1400m3。类比城镇生活污水检测数据并取平均值，施工人员生活污水COD浓度为500mg/L、SS浓度为400mg/L、NH3-N浓度为35mg/L、总磷浓度4mg/L、总氮浓度50mg/L。

施工期生活污水经临时化粪池预处理后纳入市政污水管网。

②施工废水

项目施工期主要道路将采用硅硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池。施工场地车辆及设备冲洗废水、地面雨水含SS、石油类等污染物。施工用水量参考《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中房屋和土木工程建筑业用水定额（商品混凝土）为0.35m3/m2，本项目总建筑面积为404867.03m2，则施工期用水量约为141700m3（202.43m3/d），其中约40%损耗，60%约85020m3经隔油池、沉淀池进行隔油、沉淀澄清处理后回用，不外排。

（3）噪声

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、灌桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表：

表6.1-3  不同施工阶段主要噪声源强声级预测值

施工阶段

声源

距声源距离

声级（dB）

基础工程阶段

推土机、挖土机、运输车等

5m
85～102

主体工程阶段

冲击锤、打桩机、运输车等

5m

82～110

装饰工程阶段

电锯、电锤、手工钻、运输车辆、木工刨等

5m

90～99

设备安装阶段

混凝土运送车、电锯、振捣棒、电刨运输车等

5m

90～105

物料运输车辆类型及其声级值见表6.1-4。

表6.1-4  交通运输车辆噪声

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度dB（A）

基础工程

弃土外运

大型载重车

84～89

主体工程

钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80～85

（4）固废

施工期固废主要有施工人员生活垃圾、土方和各种建筑垃圾等。

①生活垃圾

生活垃圾按人均产生量0.3kg/d计算，施工期人数以50人计，则生活垃圾产生量为15kg/d，施工期约：700天，施工期生活垃圾产生量为：10.5t。由市政环卫部门统一收集清运。

②土方建设

项目区域内各给排水管道、供水管道建设过程中将挖约40000m3土方，原地回填。项目无需另外填土。本项目无弃土。

③建筑垃圾

根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为5kg/m2，本项目总建筑面积为404867.03m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量为2024t，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场。

表6.1-5  施工期固体废物产生及处置情况

固废种类

产生量（t）

处置方式

处置量（t）

生活垃圾

10.5

收集后环卫部门清运

10.5

建筑垃圾

2024

综合利用

2024

6.1.3施工期染防治措施

为保障作业人员的身体健康和生命安全，改善作业人员的工作环境与生活条件，保护生态环境，防治施工过程对环境造成污染和各类疾病的发生，施工期建筑施工现场环境与卫生防治措施应严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》中要求。

（1）一般规定

①施工现场的施工区域应办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离措施。

②施工现场必须采用封闭挡，高度不得小于1.8米。

③施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。

④施工现场临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定。在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施。

⑤施工企业应采取有效的职业病防护措施，为作业人员提供必备的防护用品，对从事有职业病危害作业的人员应定期进行体检和培训。

⑥施工企业应结合季节特点，做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防煤气中毒、防疫等工作。

⑦施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。

⑧对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境卫生等有关法律、法规的内容。

⑨施工企业应根据法律、法规的规定，制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。

（2）大气污染防治措施

本项目施工期大气污染物主要来自于扬尘及房屋装修过程中产生的油漆废气，根据相关文件要求，为保护好大气环境质量，降低施工区域对周围敏感目标的影响，本项目在施工过程中，应结合本工程的特点采取污染防治措施。

①扬尘采取的防治措施：

a对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

b开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

c运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

d应首选使用商品混凝土；

e施工工地道路硬化处理；

f限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备；

h遇有扬尘的土方工程作业时应采取洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到6级以上时，未采取防尘措施的，不得组织施工。

②油漆废气污染防治措施

本项目装饰、装修阶段将产生少量油漆废气，主要以有机物VOCs计，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。本项目在装修期间，应采用低VOCs含量或水性油漆/涂料，并加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，宜通风换气1～2个月后使用。由于装修时采用的三合板和油漆中挥发的有机物VOCs等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以交付使用后也应注意室内空气的流畅。

（3）水污染防治措施

施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水，防治措施如下：

①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

②施工现场产生的废水不得随意排放，需在相应施工场地中设置沉淀池、隔油池对施工废水进行相应处理。

③项目施工期产生的施工人员生活污水，接管入市政污水管网，进连云港开发区西北组团污水处理厂处理，严禁将未经过处理的生活污水排入附近河流。

④油漆、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

⑤安装小流量的设备和器具以较少在施工期间的用水量，另外建议用雨水进行冲洗作业。

⑥在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。

（4）噪声污染防治措施

为减轻施工噪声对周围环境的影响，建设单位应做好如下噪声污染防治措施：

①施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。

②施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用砂轮锯、切割机、磨石机等，禁止使用高噪声设备。

③原则上夜间禁止施工，若因工程需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

④夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

⑤增加消声减振的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。

⑥现场的电锯、无齿锯、砂轮、空压机等，均应在工地相应方位搭设设备房或操作间，不可露天作业。

⑦应加强施工管理，除夜间禁止强噪声源机械施工外，在午休前后，电锯、钻机等产生强噪声源的施工也应停止，避免噪声影响引起纠纷。

⑧施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。

⑨建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是卷扬机运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入己建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：

A从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。

B降低声源的噪声强度对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及磨石机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，大大降低噪声源强。

C采用局部吸声、隔声降噪技术对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障处最好敷以吸声材料，以次达到降噪效果。

⑩向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度，并在环境保护行政主管部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工。

（5）固废防治措施

①施工人员的生活垃圾实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由环卫部门统一清运。

②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾处理场。

③在工地废料被清运以前，主要是针对钢材、金属、制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、木料等可再生材料进行现场分类和收集。

（6）小结

本项目施工期主要环境问题及治理措施总结如下：

本项目基础工程、主体工程、装饰工程及设备安装进入施工期后，将采用人工进行结构和装修施工，在此期间主要环境污染因素有：施工机械噪声、渣土、施工人员的生活垃圾和生活污水。

根据国家建设施工环境保护管理规定，城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；工地出口要设置清除车辆泥土的设备；做到车辆不带泥土驶出工地；施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用商品混凝土。另外，未经批准在城区内禁止晚间22：00至次日6：00之间从事有噪声的建筑施工作业。

6.2营运期工程分析
6.2.1工艺流程及产污环节
本项目产品主要有纳米银线透明导电膜、MLCC用离型膜材料、QD FILM量子点膜、激光电视幕布、涂布型CPI（透明PI膜）、装饰材料。各产品生产工艺流程及产污环节见以下内容。
（1）纳米银线透明导电膜产品生产工艺流程及产污环节

纳米银线透明导电膜产品生产工艺流程及产污环节见图6.2-1。
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图6.2-1  纳米银线透明导电膜产品生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

以PET原膜为原料，采用湿式涂布技术，涂布工艺为使用精密狭缝涂布模头进行生产，狭缝式涂布是一种在一定压力下，将涂液沿着模具缝隙压出并转移到移动基材上的一种涂布技术，其涂布速度快、涂膜均匀性好、涂液粘度范围广、涂布缺陷少（闭环系统），将纳米银线导电涂液涂覆在PET原膜上，经烘箱热风加热去除溶剂进行干燥，硬化涂布液涂覆在PET原膜上，再经UV紫外光固化（烘箱固化温度为90℃，32m烘箱长，生成速度为15-20米/分，UV固化强度450mW/cm2）。各生产工序为一次性生产完成，再经收卷最后成品经检验、包装后贴牌后入库。
纳米银线透明导电膜产品生产工艺涂布、干燥、光油涂布、UV固化等工序产生有机废气G1-1、G1-2、G1-3、G1-4；检验工序将产生废品S1-1。

UV紫外光固化：是一种以UV光源照射涂层，使当中所含“光启始剂”受到UV光源的刺激，于极短时间内让包含的“聚合单体”产生胶合硬化的“辐射硬化技术”。

（2）MLCC用离型膜材料产品生产工艺流程及产污环节

MLCC用离型膜材料产品生产工艺流程及产污环节见图6.2-2。
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图6.2-2  MLCC用离型膜材料产品生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

以PET原膜为原料，采用湿式涂布技术，涂布工艺为使用凹版涂布进行生产，并搭配更先进之涂布应用”封闭式刮刀系统”，它具有能够快速改善生产质量、高速下更稳定、节省涂料使用、并能改善工作环境等优点，将离型硅油涂覆在PET原膜上，经烘箱热风加热去除溶剂以干燥后固化（烘箱固化温度160℃，32m烘箱长度，生产速度200-250m/分，UV固化强度400mV/cm2）。各生产工序为一次性生产完成，再经收卷最后成品经检验、包装后贴牌后入库。

MLCC用离型膜材料产品生产工艺硅油涂布、干燥、后固化等工序产生有机废气G2-1、G2-2、G2-3；检验工序将产生废品S2-1。

（3）QD FILM量子点膜产品生产工艺流程及产污环节

QD FILM量子点膜产品生产工艺流程及产污环节见图6.2-3。
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图6.2-3  QD FILM量子点膜产品生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

以阻隔膜半成品为原料，此半成品已是用PET为材料，上层已堆积1>N>6层无机层及聚合层堆积物的柔性机体材料，先采用微凹版涂布来进行第一次涂布工艺，此技术涂布辊直径在20mm-50mm之间，是一种反向、接触式涂布方式，是以剪切的方式将涂料涂于料膜表面，可以将很薄的涂层涂到很薄的材料上，由于无背压辊，在涂布面没有“胶印”、皱褶等缺陷，将阻隔胶涂液涂覆在阻隔膜上，干燥经烘箱热风加热去除溶剂，再经UV紫外光固化（烘箱固化温度160℃，32m烘箱长度，生产速度200-250m/分，UV固化强度400mV/cm2），经收卷，最后经检验；再接着进行第二次涂布复合工序，将前次涂布的半成品，采用涂布工艺为精密狭缝涂布模头进行生产，狭缝式涂布是一种在一定压力下，将涂液沿着模具缝隙压出并转移到移动基材上的一种涂布技术，其涂布速度快、涂膜均匀性好、涂液粘度范围广、涂布缺陷少（闭环系统），将量子点涂液涂在刚已涂上阻隔胶的阻隔膜上，干燥经烘箱热风加热去除溶剂，再经UV紫外光固化（烘箱固化温度为90℃，32m烘箱长，生成速度为15-20米/分，UV固化强度450mW/cm2），后复合上前段工序生产的阻隔膜半成品，复合后再经收卷最后成品经检验、包装后贴牌后入库。

QD FILM量子点膜产品生产工艺硅油涂布、干燥、固化、点胶等工序产生有机废气G3-1至G3-7；检验工序将产生废品S3-1、S3-2。

（4）激光电视幕布产品生产工艺流程及产污环节

激光电视幕布产品生产工艺流程及产污环节见图6.2-4。
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图6.2-4  激光电视幕布产品生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

采用PET原膜为原料，进行预处理，预处理为对PET原膜进行喷砂、打磨、抛光等处理，喷砂喷的是玻璃珠，为粒状，散落的玻璃珠收集后回用，处理后与UV胶水、保护膜进成型机结构成型，经烘箱热风加热去除溶剂后固化（固化强度2000mW/cm2），再经收卷，进行第一次涂布工艺，仍是使用特殊滚轮转移涂布进行生产成品经检（抗光面涂布）涂布于前段工序生产的半成品，干燥经烘箱热风加热去除溶剂后经收卷，再进行第二次涂布工艺，仍是使用特殊滚轮转移涂布进行生产成品经检（反射面涂布）涂布于前段工序生产的半成品，干燥经烘箱热风加热去除溶剂后固化之后经收卷，最后成品经检验、包装后贴牌后入库。

激光电视幕布产品生产工艺预处理工序产生少量的粉尘废气G3-1；结构成型、UV固化、涂布、干燥等工序产生有机废气G4-2至G4-7；修边工序产生废边角料S4-1；检验工序将产生废品S4-2。
（5）涂布型CPI（透明PI膜）产品生产工艺流程及产污环节

涂布型CPI（透明PI膜）产品生产工艺流程及产污环节见图6.2-5。
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图6.2-5  涂布型CPI（透明PI膜）产品生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

以PET离型膜为原料，采用湿式涂布技术，涂布工艺为使用精密狭缝涂布模头进行生产，狭缝式涂布是一种在一定压力下，将涂液沿着模具缝隙压出并转移到移动基材上的一种涂布技术，其涂布速度快、涂膜均匀性好、涂液粘度范围广、涂布缺陷少（闭环系统），将透明CPI涂液涂覆在PET离型膜上，干燥经烘箱热风加热去除溶剂。各生产工序为一次性生产完成，再经在线剥膜后收卷，最后成品经检验、包装后贴牌后入库。离型膜为支撑层，剥掉的膜反复使用，根据《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）中第6条内容，离型膜剥膜可不作为固体废物管理。
涂布型CPI（透明PI膜）产品生产工艺涂布、干燥等工序产生有机废气G5-1、G5-2；检验工序将产生废品S5-1。
（6）装饰材料产品生产工艺流程及产污环节

装饰材料产品生产工艺流程及产污环节见图6.2-6。
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图6.2-6  装饰材料产品生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

各加工装饰的柔性机体材料（装饰材料）生产，以镀铝膜/镭射膜/拉丝膜/结构膜为原料，此半成品已是用PET为材料，上层已进行聚合结构成型、溅射、蒸镀无机或聚合层而成柔性机体材料，采用微凹版涂布来进行涂布工艺，此技术涂布辊直径在20mm-50mm之间，是一种反向、接触式涂布方式，是以剪切的方式将涂料涂于料膜表面，可以将很薄的涂层涂到很薄的材料上，由于无背压辊，在涂布面没有“胶印”、皱褶等缺陷，干燥经烘箱热风加热去除溶剂后收卷，再进入热压机涂布胶水热压，紧接着压纹机压出纹路，将液化涂布液涂覆在装饰材料上，经烘箱热风加热去除溶剂后固化，再将安装胶涂液涂覆在柔性机体材料上，干燥经烘箱热风加热去除溶剂，分条机分成条后，为产品。
装饰材料产品生产工艺涂布印刷、干燥、热压、压纹、涂布、后固化、涂布等工序产生有机废气G6-1至G6-8。

6.2.2污染工序
项目营运期污染工序分析见下表：

表6.2-1  营运期污染工序一览表

污染源分类

污染来源

编号及名称

主要污染物

废气

纳米银线透明导电膜产品生产工艺

涂布

G1-1有机废气

VOCs

干燥

G1-2有机废气

VOCs

光油涂布

G1-3有机废气

VOCs

UV固化

G1-4有机废气

VOCs

MLCC用离型膜材料产品生产工艺

硅油涂布

G2-1有机废气

VOCs

干燥

G2-2有机废气

VOCs

后固化

G2-3有机废气

VOCs

QD FILM量子点膜产品生产工艺

涂布

G3-1有机废气

VOCs

干燥

G3-2有机废气

VOCs

固化

G3-3有机废气

VOCs

涂布

G3-4有机废气

VOCs

点胶

G3-5有机废气

VOCs

干燥

G3-6有机废气

VOCs

固化

G3-7有机废气

VOCs

激光电视幕布产品生产工艺

预处理

G4-1粉尘废气

颗粒物

结构成型

G4-2有机废气

VOCs

UV固化

G4-3有机废气

VOCs

抗光面结构涂布

G4-4有机废气

VOCs

干燥

G4-5有机废气

VOCs

反射面结构涂布

G4-6有机废气

VOCs

干燥

G4-7有机废气

VOCs

涂布型CPI（透明PI膜）产品生产工艺

透明PI胶水涂布

G5-1有机废气

VOCs

干燥

G5-2有机废气

VOCs

装饰材料产品生产工艺

涂布印刷

G6-1有机废气

VOCs

干燥

G6-2有机废气

VOCs

热压

G6-3有机废气

VOCs

压纹

G6-4有机废气

VOCs

涂布

G6-5有机废气

VOCs

后固化
G6-6有机废气

VOCs

涂布

G6-7有机废气

VOCs

干燥

G6-8有机废气

VOCs

研发
研发废气

VOCs

食堂

食堂油烟废气
油烟
废水

职工生活、办公
生活污水

pH、CODCr、SS、NH3-N、TP、TN
食堂

食堂废水

pH、CODCr、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油

噪声

生产设备运行

生产设备噪声

Leq（A）

固废
修边
S4-1废边角料
废边角料
检验
S1-1、S2-1、S3-1、S3-2、S4-2、S5-1废品
废品
原料拆箱
废包装箱

废包装箱

原料开桶

废包装桶

废包装桶

职工生活、办公

生活垃圾

/

6.2.3污染源强分析

6.2.3.1废气

本项目废气主要为工艺废气、研发废气、食堂油烟废气。

（1）工艺废气

本项目6种产品的生产均会产生有机废气（G1-1至G1-4、G2-1至G2-3、G3-1至G3-7、G4-2至G4-7、G5-1至G5-2、G6-1至G6-8），污染物为VOCs；激光电视幕布生产的结构成型工序产生G4-1粉尘废气，污染物为颗粒物。
本项目有机废气中VOCs污染物的产生量依据《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》内容核算。根据《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》，本项目涂布液、硅油参照印刷包装行业涂布液中VOCs含量进行计算，胶水参照有机溶剂使用行业水性涂料中VOCs含量进行计算，油墨参照有机溶剂使用行业水性油墨中VOCs含量进行计算。具体计算见表6.2-2。
表6.2-2  有机废气污染物产生情况一览表
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本项目各产品生产线年运行时数按2400h计，结合表6.2.2，本项目有机废气污染物在各车间产生情况如下表。

表6.2-3  有机废气污染物在各车间产生情况一览表
序号
所在车间
有机污染物（VOCs）

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

1

1#车间
0.99

0.4125
2
2#车间
1.31

0.5458

3

4#车间

0.36

0.1500

合计
2.66
1.1083（最大值）
根据同类项目生产数据估算，本项目激光电视幕布生产结构成型工序产生的粉尘量为0.2t/a，年工作时长按2000h计，产生速率为0.0833kg/h。
（2）研发废气

本项目1#研发车间主要针对项目使用的原料，使用检测仪器检测物质的成分、物理性质，手工试验产品的涂布、印刷效果等。研发车间使用过程会产生少量的有机废气，污染物为VOCs，年运行时数按1000h计，由于研发试验都是小试，原料用量微小，产生的VOCs量按车间VOCs的1%计，则研发废气VOCs产生量为0.03t/a，产生速率为0.03kg/h。
（3）食堂油烟废气
本项目食堂在炊事过程中因食用油在加热过程中产生油烟和气溶胶，有炊事油烟产生。

根据对居民用油情况的类比调查，人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。本项目劳动定员约200人，年运行天数约300天，则油烟产生量约为0.054t/a。本项目采用高效油烟机，去除油烟效率约为75%，则本项目预计油烟排放量约为0.0135t/a。油烟经过高效油烟机净化处理后，通过预留烟道高空排放。

表6.2-4  项目食堂油烟产生及排放状况表

污染物名称

产生状况

治理措施

去除率（%）

排放状况

浓度（mg/m3）

产生量（t/a）
浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）
年排放量（t/a）
餐厅油烟

-

0.054
高效油烟机

75

≤2.0

-

0.0135
油烟废气为间隙式排放，由表6.2-3可见，本项目总排放量较小，不会对当地大气环境造成显著不良影响。

6.2.3.2废水

项目无生产性用水和排水，项目用水主要为职工生活用水、食堂用水及绿化用水，废水主要为生活污水和食堂废水。
项目冷却塔及水泵用于厂区空调设备，其使用的水归为职工生活用水里。

（1）生活用水及污水

本项目职工200人，项目年工作300天，提供住宿、用餐。职工生活用水以100L/d·人计算，则生活用水量为6000m3/a，产污系数以0.8计，则生活污水量为4800m3/a。根据类比，生活污水污染物产生浓度分别为COD 500mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L。生活污水经厂区内化粪池预处理后，达到连云港开发区西北组团污水处理厂接管标准，排入连云港开发区西北组团污水处理厂进一步处理，处理后的尾水通过大浦河排污通道，后经临洪河入海。

（2）食堂用水及废水

食堂用水以20L/人·天计，就餐人数按200人计，则食堂用水量为1200m3/a，产污系数为0.8，则食堂废水量为960m3/a，各污染因子及浓度为：COD 600mg/L、SS 450mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L、动植物油100mg/L。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同进化粪池。

（3）绿化用水

项目绿化面积约18591.56m2，根据《建筑给水排水设计规范》，绿化浇洒用水定额按照1L/m2·d计算，考虑到雨天等不用浇灌的情况，本项目绿地年浇灌天数取100天，绿化用水约1860m3/a。绿化用水被土壤吸收或者蒸发损耗，无排放。

项目水平衡见图6.2-7。
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图6.2-7  项目水平衡图  单位：m3/a

本项目主要水污染物产生及排放情况见表6.2-5。

表6.2-5  项目主要水污染物产生及排放情况

污水类型

污染物名称

产生状况

治理

措施

排放状况

排放方式及去向

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

生活污水

4800m3/a
COD

500

2.4000

化粪池

400

1.9200 
西北组团污水处理厂

SS

400

1.9200

300

1.4400 

NH3-N

35

0.1680

30

0.1440 

TP

4

0.0192

3

0.0144 

TN

60
0.2880

50

0.2400 

食堂废水

960m3/a
COD

600

0.5760

隔油池+化粪池

400

0.3840 

SS

450

0.4320

300

0.2880 

NH3-N

35

0.0336

30

0.0288 

TP

4

0.0038

3

0.0029 

TN

60
0.0576
50

0.0480 

动植物油

100

0.0960

70

0.0768 

综合废水产生量5760m3/a
COD

517 

2.9760

/

400 
2.3040 

西北组团污水处理厂

SS

408 

2.3520

300 

1.7280 

NH3-N

35 

0.2016

30 

0.1728 

TP

4 

0.0230

3 

0.0173 

TN

60 

0.3456

50 

0.2880 

动植物油

17 

0.0960

13 

0.0768 

6.2.3.3噪声

根据业主提供资料，本项目噪声主要来源于厂内生产用涂布机、热压机、压纹机、成型机、车床、喷砂机、分条机等各机械设备，各噪声声压级一般在75～90dB（A）之间。主要噪声源及治理措施见表6.2-6。

表6.2-6  项目各生产设备噪声源强一览表

序号

设备名称

数量（台）

单台噪声源强dB（A）

所在车间名称

治理措施

降噪效果（dB（A））

距离厂界最近距离（m）

东

南

西

北

1

涂布机

30

80

生产车间内

合理布局、减振、厂房隔声等

30

220
35

30

120

2

热压机

6

85

30

335

35

30

340

3

压纹机

6

80

30

335

35

30

340

4

磁控溅射镀膜系统

1

80

30

335

35

30

340

5

成型机

2

75

30

220

230

290

120

6

覆膜机

2

75

30

350

230

30

138

7

超精密车床

2

90

30

220

230

290

120

8

超精光学密喷砂机

2

90

30

220

230

290

120

9

分条机

19

85

30

335

35

30

340

10

装饰膜印刷机

3

75

30

335

35

30

340

11

砂磨机

4

90

30

220

230

290

120

12

精密抛光机

2

90

30

220

230

290

120

13

空压机

11

90

30

220

35

30

120

14

冷却塔

5

85

厂区内
30

220

35

30

120

15

水泵

10

90

泵房内
30

358

383

233

38

6.2.3.4固体废物

本项目产生的固废主要有废品、废边角料、废包装箱、废包装桶、废活性炭和生活垃圾。

废品：根据类比估算，本项目产生的废品量为3t/a，属于一般工业固废，可由物资回收单位回收进行综合利用。
废边角料：根据类比估算，本项目产生的废边角料量为0.5t/a，属于一般工业固废，可由物资回收单位回收进行综合利用。
废包装箱：根据估算，本项目产生的废包装箱量为5t/a，属于一般工业固废，可由物资回收单位回收进行综合利用。
废包装桶：根据估算，本项目产生的废包装桶量为0.2t/a，因包装桶内会残留少量的涂液、油墨等物质，具有有毒有害特性，废包装桶属于危险固废，使用完毕后，由供应商回收进行再利用。
废活性炭：本项目VOCs处理削减量为3.8232t/a，其中活性炭吸附去除效率为65%，则活性炭吸附废气量为2.4851t/a。活性炭吸附量按照1吨活性炭吸附0.35吨污染物计算，废活性炭的量包括吸附的污染物的量，则废活性炭共产生约9.59t/a，属于危险固废，须委托专业资质单位处理。
生活垃圾：本项目建成后职工人数约200人，生活垃圾按每人每天产生量1kg/d计算，全年工作300天，则生活垃圾产生量约为60t/a，收集后统一交由环卫部门处理。

厂区内在生产区和办公场所设有若干生活垃圾桶，厂区内设有一般固体废物暂存区1个和危险固废暂存区1个。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等的规定，判断建设项目生产过程中产生的物质是否属于固体废物，判定依据及结果见表6.2-7；项目营运期一般工业固体废物分析结果汇总表见表6.2-8；项目营运期危险废物分析结果汇总见表6.2-9。

表6.2-7  建设项目副产物产生情况汇总表

序号

副产物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量（吨/年）

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

废品

检验

固态

聚对苯二甲酸乙二醇酯

3

(
《国家危险废物名录》（2016）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）

2

废边角料

修边

固态

0.5

(
3

废包装箱

原料拆箱
固态

纸箱

5

(
4

废包装桶

原料开桶
固态

金属/塑料桶

0.2

(
5

废活性炭

废气吸附处理

固态

活性炭、有机物

9.59

(
6

生活垃圾

职工生活、办公

固态

纸屑、果皮等

60

(
合计

78.29
/

/

表6.2-8  项目营运期一般工业固体废物分析结果汇总表

序号

固废

名称

属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）

产生工序

形态

主要成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物类别

废物

代码

估算产生量（t/a）

1

废品

一般工业固体

检验

固态

聚对苯二甲酸乙二醇酯

/

/

/

86工业垃圾
3

2

废边角料

一般工业固体

修边

固态

/

/

/

86工业垃圾
0.5

3

废包装箱

一般工业固体

原料拆箱

固态

纸箱

/

/

/

86工业垃圾

5

4

生活垃圾

一般城市垃圾

职工生活、办公

固态

纸屑、果皮等

/

/

/

99其它废物

60

合计

68.5
表6.2-9  项目营运期危险固体废物分析结果汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

属性

产生周期

危险特性

污染防治措施

1

废包装桶

HW49其他废物
900-041-49
0.2
原料开桶

固态

金属/塑料桶

危险固废

每周

T/In
委外处理
2

废活性炭

HW49其他废物
900-041-49
9.59
废气吸附处理

固态

活性炭、有机物

危险固废

3个月

T/In
委外处理
合计

9.79
/
/
/
/
/
/
/
6.2.4污染防治措施

6.2.4.1大气污染防治措施

（1）工艺废气
①工艺有机废气（G1-1至G1-4、G2-1至G2-3、G3-1至G3-7、G4-2至G4-7、G5-1至G5-2、G6-1至G6-8）、研发废气
据污染源强分析，本项目1#车间VOCs产生量0.99t/a，产生速率为0.4125kg/h；2#车间VOCs产生量1.31t/a，产生速率为0.5458kg/h；4#车间VOCs产生量0.36t/a，产生速率为0.1500kg/h；1#研发车间VOCs产生量0.03t/a，产生速率为0.03kg/h。
各车间内废气经相应工段集气罩收集后分别通过1套UV光氧催化处理+活性炭吸附设备处理后通过高度15m、排风量5000m3/h的排气筒（FQ-01、FQ-02、FQ-03、FQ-04）排放。集气罩收集效率为90%，UV光氧催化处理+活性炭吸附设备处理VOCs效率为90%，具体排放情况见下表。
表6.2-10  废气污染物排放情况一览表
  排放情况 

车间

未收集的VOCs
收集的VOCs
无组织（t/a）

有组织（t/a）
其中

处理、吸附量（t/a）
有组织排放
速率（kg/h）
浓度（mg/m3）
量（t/a）
1#车间

0.099

0.891

0.802 

0.0371 

7.43 

0.089 

2#车间

0.131

1.179

1.061 

0.0491 

9.82 

0.118 

4#车间

0.036

0.324

0.292 

0.0135 

2.70 

0.032 

1#研发车间

0.003

0.027

0.024 

0.0011 

0.23 

0.003 

本项目排气筒FQ-01VOCs有组织排放排放速率为0.0371kg/h，排放浓度为7.43mg/m3；排气筒FQ-01VOCs有组织排放排放速率为0.0491kg/h，排放浓度为9.82mg/m3；排气筒FQ-01VOCs有组织排放排放速率为0.0135kg/h，排放浓度为2.70mg/m3；排气筒FQ-01VOCs有组织排放排放速率为0.0011kg/h，排放浓度为0.23mg/m3。各排气筒排放速率和浓度均符合天津市的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应的标准要求。

项目工艺有机废气主要产生于各涂布、干燥、固化及点胶、结构成型、印刷、热压、压纹等工序。其中干燥、固化工序在密闭的烘箱内，产生的有机废气污染物几乎完全被收集。涂布、点胶、结构成型、印刷、热压、压纹在固定的工作台/区域内，各区域上方分别设置集气罩。项目研发质检等在研发车间内进行，1#车间内产生研发废气的工作区上方设置集气罩。本项目有机废气采取的措施介绍如下：
活性炭吸附装置介绍：

原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。

本项目用到的活性炭吸附相关参数见表6.2-11。

表6.2-11  活性炭吸附参数

活性炭种类

比表面积m2/g

微孔容积ml/g

密度g/cm3
颗粒活性炭

1000～1400

0.25

0.44～0.54

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》及本项目有机废气吸附等情况，“本项目活性炭吸附废气污染物量为2.4851t/a，废活性炭（包括吸附的污染物）共产生约9.59t/a”可知，本项目年使用活性炭约为7.10t。活性炭密度约为0.45~0.54g/cm3，本项目按0.50g/cm3估算，则本项目年使用活性炭体积约为14.20m3。本项目活性炭吸附装置更换频率为三个月更换一次。活性炭吸附装置需安装监控装置，当活性炭吸附欲饱和（即近失效）时，及时进行更换。但最终更换方案可根据活性炭吸附箱的使用情况确定。更换下来的废活性炭委托有资质的单位处理。

光氧催化原理：紫外线是由电磁波组成，其本身所带有的能量与波长直接有关，波长越短，能量越大。通过采用D波段内的真空紫外线（波长范围170~184.9nm），照射有机气体或恶臭气体分子，当这些气体分子吸收了这类紫外线光后，因紫外线光本身所带有的能量，使有机气体或恶臭气体分子内部发生裂解，化学键断裂，形成游离状态的原子或基团（C*、H*、O*等）。同时，混合气体中的氧气被紫外线光裂解形成游离的氧原子并结合生成臭氧[UV O2→O-O*（活性氧）O*O2→O3（臭氧）]；混合气体中的水蒸气被紫外线光裂解产生羟基[UV H2O→HOH-（羟基）]，而这些生成的臭氧和羟基具有极强的氧化性，可将废气分子裂解产生的原子和基团（甚至是有机气体或恶臭气体分子）氧化成H2O和CO2等无污染的低分子化合物。

另外，利用高能紫外线光束可裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀菌的目的。

根据国家环境研究所提供的资料显示，在实验室条件下，采用UV光解工艺对单一的有机废气物质或恶臭气体物质严格控制进气浓度、气量及其他条件时，UV光解设备功率充足的情况下，测得UV光解净化效率均可达到99%以上。但实际运用过程中，由于受到各种因素或者条件的影响，如废气成分复杂，废气浓度不稳定或者不能达到UV光解最适中的范围（浓度过高或过低均会影响其净化去除率），风量、气压、温度、湿度等环境条件不稳定或者达不到UV光解净化的要求，废气预处理做的不够理想，后续排放管道没有留够充足的氧化反应管道等等，导致UV光解的净化效率参差不齐，差异很大，甚至在满足所有外在条件的基础上，处理不同成分的废气其净化效率也有差别。所以很难单纯的去界定一套UV光解净化设备对废气的净化去除率，我们只能说尽量的去调整影响UV光解净化设备净化率的各种因素，尽量的去提高UV光解净化工艺的净化效率。

（2）工艺粉尘废气（G4-1）

据污染源强分析，结构成型工序产生的粉尘废气中粉尘颗粒物为0.2t/a，产生速率为0.0833kg/h。粉尘废气产生于4#车间，产生量较少，以无组织形式直接散逸于车间内。因此排放量为0.2t/a，排放速率为0.0833kg/h。

（3）食堂油烟废气

本项目食堂在炊事过程中因食用油在加热过程中产生油烟和气溶胶，有炊事油烟产生。根据污染源分析，油烟的产生量为0.054t/a，油烟的排放量为0.0135t/a。油烟经过高效油烟机净化处理后，通过预留烟道高空排放。

（4）无组织废气治理措施
项目车间产生的废气大部分被收集处理后有组织排放，少量的无组织废气主要通过车间屋顶的换气排风系统排放，无组织废气排放主要包括涂布、干燥、固化及点胶、结构成型、印刷、热压、压纹、研发等工序未捕集到的VOCs，激光电视幕布产品生产的预处理过程中未捕集的粉尘颗粒物。建设单位采取如下措施，以减少无组织挥发量及其影响：

①尽量采用密闭生产工艺，提高废气的收集率；

②加强车间通风，通过车间强制通风，降低生产车间内污染物浓度；

③同时加强管理，降低工作时间开、关门频率，尽量减少室内废气散逸；

④使用低VOCs含量的环保型涂布液、油墨、胶黏剂，减少有机废气污染物的产生量；

⑤在厂区外侧设置有高大树木，降低无组织排放废气的影响；

⑥设置合理的防护距离：项目最终的卫生防护距离范围取各无组织源最大的卫生防护距离范围包络线围成的区域，该区域内不允许有居住区等环境敏感目标。本项目卫生防护距离内的用地为道路和工业用地，满足防护要求。

[image: image13]
图6.2-8  项目废气治理措施工艺图

6.2.4.2水污染防治措施

厂区内实行“雨污分流”，本项目雨水经雨水管网收集后，就近排入附近河道。

项目生产过程中无生产废水产生和排放，废水主要为生活污水和食堂废水。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经厂区内化粪池预处理，达到连云港开发区西北组团污水处理厂接管标准，排入连云港开发区西北组团污水处理厂进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水通过大浦河排污通道，后经临洪河入海。

（1）隔油池处理措施介绍
隔油池利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。

隔油池的构造采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理。

（2）化粪池处理措施介绍
化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层的固化物（粪便渣等）进一步水解，最后作为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下可以满足连云港开发区西北组团污水处理厂接管标准。

（3）废水进连云港开发区西北组团污水处理厂可行性分析

本项目污水可生化性好，污染物浓度低，污水的接入有利于提高混合污水的可生化性，不会对连云港开发区西北组团污水处理厂处理效果造成冲击，经预处理后的污水的水质各项污染物指标均能达到污水厂的接纳标准。

查阅《连云港开发区西北组团污水处理厂一期工程项目环境影响评价报告书》内容可知，开发区西北组团污水处理厂一期工程项目总投资为15566万元，处理规模为48000m3/d，本项目污水接管量（5760m3/a，合约19.2m3/d）仅占污水厂处理量48000m3/d的0.04%。开发区污水处理厂处理范围：一是连云港临港新兴产业区西北片区，污水性质为工业废水和生活污水；二是连云新城（滨海新区）西南片区，主要以居住和公用设施用地为主，污水性质主要为生活污水，本项目位于连云港临港新兴产业区西北片区内，在污水处理厂的接管处理范围内。

根据调查，目前区域污水收集管网已基本铺设完毕。

综上所述，本项目废水从水量、水质及时间上均接管可行。

6.2.4.3噪声防治措施

项目噪声源主要为生产用涂布机、热压机、压纹机、成型机、车床、喷砂机、分条机等各机械设备，声压级约为75～90dB（A）。

建设单位采用以下降噪措施：

（1）按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产厂房内主要噪声源合理布局：

①高噪声与低噪声设备分开布置；

②在装配设备厂房周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库；

③在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并布置在厂房的一隅；

④设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。

（2）选用噪声较低、振动较小的设备；在对高噪声设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

（3）高噪声设备布置、安装时，应尽量远离厂房边界。

（4）在运行管理人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使员工工作环境达到允许噪声标准。

（5）噪声源强较大的设备，基础固定，安装减振垫、隔声罩。

（6）加强对设备的维修保养，减少设备异常发生的噪声。

（7）对于高噪声设备布置集中的车间，在其内壁和顶部敷设吸收材料，墙体采用双层隔声结构，窗户采用双层铝固定窗，以减少噪声设备工作对环境的影响。

6.2.4.4固废防治措施

本项目产生的固废主要有废品、废边角料、废包装箱、废包装桶、废活性炭和生活垃圾。

针对固体废物的防治情况如下：

（1）危险固废

本项目废活性炭属于危险固废，必须委托有资质单位处置。废包装桶属于危险固废，使用完毕后，由供应商回收进行再利用，废包装桶其在场内储存及运输等环境应按照危险废物管理要求进行环境监管。

（2）一般工业固废及生活垃圾

本项目对固体废物进行分类收集、贮存。废品、废边角料、废包装箱集中在指定场所，作为一般工业固废由物资回收单位回收进行综合利用；生活垃圾由当地环卫部门及时收集和清运，进入城市垃圾处理系统统一处置。

按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，本项目营运期固体废物利用处置方式评价表如下：

表6.2-12  项目固体废物利用处置方式评价表

序号

固体废物名称

产生

工序

属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）

废物

代码

产生量

（吨/年）

利用处置方式

利用处置单位

1

废品

检验

一般工业固体

86工业垃圾

3

综合利用

物资回收单位

2

废边角料

修边

一般工业固体

86工业垃圾

0.5

综合利用

物资回收单位

3

废包装箱

原料拆箱

一般工业固体

86工业垃圾

5

综合利用

物资回收单位

4

废包装桶

原料开桶

危险废物

HW49其他废物

0.2

综合利用

供应商回收

5

废活性炭

废气吸附处理

危险废物

HW49其他废物

9.59

委托处理

专业资质单位

6

生活垃圾

职工生活、办公

城市生活垃圾

99其它废物

60

清运处理

环卫部门

以上措施不但可以避免固体废弃物对环境的污染，而且可以提高资源的综合利用率，为企业增加一定的经济效益，是可行的。项目废品、废边角料、废包装箱收集后由物资回收单位回收进行综合利用，既做到了变废为宝，同时也体现了清洁生产理念，因此，本项目固废的防治措施较合理，体现了“减量化、资源化、无害化”的理念。

对于本项目产生的固废，本次评价在此提出如下几点要求：

①安全贮存的技术要求

应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及及其修改单（公告2013年第36号）有关要求执行，危险固废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及及其修改单（公告2013年第36号）执行，项目产生废活性炭必须储存于容器中，容器应加盖密封，存放地面必须硬化且可收集地面冲洗水。设置专门的危险废物贮存场所，设立标牌，不允许在露天堆放，危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；不相融的危险废物必须分开存放，并有隔离间隔断；危险废物的堆放要做好“三防工作”（即防风、防雨和防晒）。

②规范利用处置方式

本项目厂内固废能出售综合利用的应尽量综合利用，不能综合利用的危险固废送有处理资质的单位处理，执行危险废物转移五联单制度。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

③日常管理要求

企业应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。履行申报的登记制度，建立台账管理制度，根据环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量的情况下优化进行废物资源化利用，最终不可利用废物进行无害化处置。本公司必须按照这一政策进行固废处置，加强工艺改革，减少固废的产生。

建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表：

表6.2-13  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积m2
贮存方式

贮存能力t

贮存周期

1

危险固废堆场
废包装桶
HW49

其他废物

900-041-49

1#仓库内
20
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求
20
3个月
2

废活性炭

HW49

其他废物

900-041-49

3个月

6.2.4.5土壤、地下水防治措施
建设项目地下水及土壤污染防治措施如下：

①厂区内的沟渠、坑塘采取防渗措施，防治其输送或贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和废弃物时发生渗漏；

②各生产车间在生产过程中严格按照操作规程；

③生产车间及原料仓库等必须铺设防渗水泥地坪，有效防止物料和渗滤液下渗；

④在上述区域周围设置排水管网，可将偶尔泄漏的物料收集后导入事故应急池，不会污染地下水；

⑤加强事故应急池的防渗设计及施工管理，对地埋排水管网应加强底部防渗设计；

⑥对厂区实行地面硬化（防渗水泥）和外围的绿化隔离措施，其中还应设置合理的截水、集水、导排水系统；

⑦污水管网采用高密度聚乙烯材料管，管路要全防护、管道接口熔融连接、无渗漏，以达到有效防止污水渗漏的目的；

⑧固体废弃物在厂内暂存期间，存放场地采取防渗漏流失措施，以免对地下水和土壤造成污染。

建设项目具体防渗区域划分及防渗设计要求见表6.2-6。

表6.2-14  建设项目防渗区域划分及防渗设计要求

类别

具体防渗区域范围

设计要求

重点污染区域

生产车间底层

粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗

原料仓库区

底部用15-20cm耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗

废水事故应急池

采用水泥硬化，四周内外壁用砖砌再用水泥硬化，全池涂环氧树脂防腐防渗

一般污染区域

成品仓库

采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化

6.2.4.6风险防范措施

（1）化学品原料运输、储存、使用等风险防范措施
建设项目涉及的危险品主要为各类涂布液、胶水、油墨及硅油，统一存储在厂区的1#仓库中，涂布液、胶水、油墨及硅油等储存、使用、运输过程中的风险防范措施如下：
①运输
选用专用车进行运输，运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的车辆应有接地链，防止产生静电。严禁与不相容的化学品混装混运。
运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。
②储存
存储仓库必须符合防火防爆要求；必须配备有专业知识的技术人员，设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人防护用品。仓库内严禁吸烟和使用明火。
③使用
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴个人防护措施，如化学安全防护眼镜、防腐蚀工作服、橡胶手套等；远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；使用防爆型设备，避免与不相容的化学品接触；配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
（2）废气处理装置风险防范措施
项目建成后全厂废气处理系统主要风险事故是UV光氧催化处理+活性炭吸附设备废气处理装置发生故障，致使废气未经有效处理后超标排放。建设项目废气处理系统风险防范措施如下：

对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。
6.2.4.7排污口规范化设置
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。按照国家环保局（现为生态环保部）制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。

（1）废（污）水排放口

根据该管理办法第十二条规定，“凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上允许设污水和清下水排污口各一个。”必须按整治要求进行工程设计和整治，厂区内排水制度实行清污分流制。

本项目设立1个污水排放口，1个雨水排放口。

建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（2）废气排气筒

本项目设置5个排气筒（其中1个为食堂烟囱）。排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。

（3）固定噪声源扰民处

固定噪声污染源设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。厂界设置若干个环境噪声监测点和相应的标志牌。

（4）固体废物贮存（处置）场所

固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。

（5）排污口环境保护图形标志牌

根据国家环境保护部和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，对建设单位各排污口应设置环境保护图形标志，具体要求见表6.2-15。

表6.2-15  各排污口环境保护图形标志

排放口名称

编号

图形标志

形状

背景颜色

图形颜色

污水总接管口

WS-01

提示标志

正方形边框

绿色

白色

雨水

WS-02

提示标志

正方形边框

绿色

白色

1#车间
FQ-01

提示标志

正方形边框

绿色

白色

2#车间
FQ-02

提示标志

正方形边框

绿色

白色

3#车间
FQ-03

提示标志

正方形边框

绿色

白色

1#研发车间

FQ-04

提示标志

正方形边框

绿色

白色

（一般）固废暂堆场所

GF-01

提示标志

正方形边框

绿色

白色

危险废物暂堆场所

GF-02

提示标志

正方形边框

绿色

白色

6.2.4.8本项目污染物排放情况

本项目污染物排放情况详见表6.2-16。

表6.2-16  本项目实施后污染物排放一览表  单位：t/a

污染物
本项目
排入外环境
产生量
削减量
排放量
废水
废水量（m3/a）
5760
0
5760
0
COD
2.9760

0.6720

2.3040

0.2880

SS
2.3520

0.6240

1.7280

0.0576

NH3-N
0.2016

0.0288

0.1728

0.0288

TP

0.0230

0.0057

0.0173

0.0864

TN
0.3456

0.0576

0.2880

0.0029

动植物油

0.0960

0.0192

0.0768

0.0058

废气
有组织

VOCs

2.421
2.179
0.242
0.242
无组织

VOCs

0.269
0

0.269
0.269
粉尘

0.2

0

0.2

0.2

固废

废品

3

3

0

0

废边角料

0.5

0.5

0

0

废包装箱

5

5

0

0

废包装桶

0.2

0.2

0

0

废活性炭

9.59

9.59

0

0

生活垃圾

60

60

0

0




7、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	排放去向

	大气污染物
	干燥、固化等
	VOCs
	74.25 
	0.891 
	0.0371 
	7.43 
	0.089 
	排气筒（FQ-01）

	
	干燥、固化等
	VOCs
	98.25 
	1.179 
	0.0491 
	9.83
	0.118 
	排气筒（FQ-02）

	
	干燥、固化等
	VOCs
	27.00 
	0.324 
	0.0135 
	2.70 
	0.032 
	排气筒（FQ-03）

	
	研发
	VOCs
	2.25 
	0.027 
	0.0011 
	0.23 
	0.003 
	排气筒（FQ-04）

	
	1#车间
	VOCs
	/
	0.099
	0.0413 
	/
	0.099
	大气

	
	2#车间
	VOCs
	/
	0.131
	0.0546 
	/
	0.131
	

	
	4#车间
	VOCs
	/
	0.036
	0.0150
	/
	0.036
	

	
	
	粉尘颗粒物
	/
	0.2
	0.0833
	/
	0.2
	

	
	1#研发车间
	VOCs
	/
	0.003
	0.0030
	/
	0.003
	

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	排放去向

	水污

染物
	综合废水
	废水量

（m3/a）
	/
	5760
	/
	9240
	连云港开发区西北组团污水处理厂

	
	
	COD
	517 
	2.9760
	400 
	2.3040
	

	
	
	SS
	408 
	2.3520
	300 
	1.7280
	

	
	
	NH3-N
	35 
	0.2016
	30 
	0.1728
	

	
	
	TP
	4 
	0.0230
	3 
	0.0173
	

	
	
	TN
	60 
	0.3456
	50 
	0.2880
	

	
	
	动植物油
	17 
	0.0960
	13 
	0.0768
	

	无电磁辐射和电离辐射
	无

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	产生量（t/a）
	处理量（t/a）
	综合利用（t/a）
	排放量（t/a）
	排放去向

	固废
	检验
	废品
	3
	0
	3
	0
	出售给物资回收单位进行综合利用

	
	修边
	废边角料
	0.5
	0
	0.5
	0
	

	
	原料拆箱
	废包装箱
	5
	0
	5
	0
	

	
	原料开桶
	废包装桶
	0.2
	0
	0.2
	0
	由供应商回收进行再利用

	
	废气吸附处理
	废活性炭
	9.59
	9.59
	0
	0
	委托专业资质单位进行处理

	
	职工生活、办公
	生活垃圾
	60
	60
	0
	0
	委托环卫部门清运处理

	噪

声
	项目高噪声设备的单台噪声值为75～90dB（A），噪声设备产生的噪声经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。

	其它
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目废气经处理达标后排放；食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经厂区内化粪池预处理，达到污水处理厂接管标准，排入污水处理厂进一步处理；各类固废合理处理，零排放；项目在严格操作管理的情况下，对生态环境基本不产生影响。


8、环境影响分析

	8.1施工期环境影响分析：

施工期环境影响简要分析：

本项目施工期为：2019年06月到2021年06月，在施工中将产生建筑施工废水、噪声、粉尘、固废等环境污染物，各项施工活动将会不可避免地对周围环境造成一定的影响，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出，做好施工期环保工作尤为重要。

8.1.1环境空气影响分析

（1）大气污染物分析

大气污染物主要来源于施工扬尘、建筑机械排放的废气和进出工地的车辆排放的汽车尾气。施工期扬尘的主要来源为现场堆放、建筑材料现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放和运输车辆造成的现场道路的扬尘。施工期间扬尘污染具有如下特点：流动性、瞬时性、无组织排放。

此外，运输车辆的进出和施工机械运行中，都将产生地面扬尘和废气排放，使空气中CO，TSP及NOx浓度有所增加，但局限在施工现场周围邻近区域。

（2）项目方在施工期采取的防治措施

①施工基地周围设一定高度的围屏。

②加强施工区的规划管理，防止建材在装卸、堆放、拌合过程中的粉尘外逸。建筑材料的堆场应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘。

③散装水泥下部出口处设置防尘袋，以防水泥散逸。

④运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫。

⑤加强运输管理，坚持文明装卸。

⑥加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少污染物的排放。

⑦加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。

（3）项目方采取相应措施后，施工期大气污染物对周围大气环境的影响较小，项目所在区域的大气环境仍能满足二类功能区的要求。

8.1.2水环境影响分析

建设项目施工过程中，水污染影响主要来自于施工废水、雨水径流以及施工人员的生活污水。本项目在施工期间，施工人员生活污水经化粪池处理后，接管至连云港开发区西北组团污水处理厂进行集中处理；施工废水经隔油池、沉淀池隔油沉淀处理后均回用，不外排。

本项目施工期约700天，施工阶段施工人员的日常生活污水约为1400m3，生活污水水质简单，经化粪池处理后污染物浓度能稳定达污水厂接管标准。施工期水量较小，水质简单，不会对污水厂造成冲击负荷，尾水排放对纳污河流影响较小。

8.1.3声环境影响分析

（1）噪声来源与敏感点概况

各施工阶段的设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源。总体而言主要的噪声源有挖掘机、推土机、装卸机、打桩机、混凝土输送泵车、吊车、砂轮机、电钻、电梯、切割机等，但不同的施工队所拥有的建筑设备也不尽相同。主要施工、运输设备噪声源强见上文表6.1-3及6.1-4。

因项目施工场地较大，各类施工机械较为分散，为综合考虑工地施工机械噪声的影响，在项目几何中心处设置虚拟噪声源。经调查，本项目周边近距离（400m范围内）范围内无环境敏感点。

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》CHJ 2.4-2009，预测本项目施工期施工设备对厂界噪声的影响。施工期主要生产设备都位于室外，因此，采用单个室外点声源在预测点的声级计算公式，具体如下：

[image: image14.png]Lp(r)=Ly(r0)-A




[image: image15.png]A=Adivt+Aatm+Agr+Abar+Amisc




式中：Lp（r）一预测点A声级，dB（A）；

Lp（ro）一距离声源ro处某点的A声级，dB（A）；

Dc一指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=OdB；

A一倍频带衰减，dB；

Adiv一几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm一大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr一地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar一声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc一其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，本次预测选中心频率为500Hz的倍频带做估算，仅考虑几何发散衰减、大气吸收衰减。

（3）结论

根据预测及项目周边环境概况，本项目各施工阶段噪声均不会造成环境保护目标声环境质量超出《声环境质量标准》中的2类标准昼间要求。施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大。

预测时，将噪声源位置等效设置于地块几何中心点，预测的是工程整体对周边保护目标的影响程度，在实际施工过程中各类噪声源的位置在不停地变化，对保护目标的影响也会高低不同。且施工期也存在短期或瞬时超标的现象，对周边环境有一定影响，可采用隔声软帘（超薄隔声毡）、移动式声屏障等进行隔声降噪，减少施工噪声对周边声环境的影响。

由上述分析可知，施工方在建设过程中特别注意使用高噪声设备时应采取隔声、降噪措施，加强施工管理，合理安排作业时间；施工期过程中应加强与周围群众的沟通，取得群众的理解和支持。由于施工噪声在夜间对环境的影响比较大，影响距离比较远，因此，应该严格控制夜间施工。未经批准，禁止在夜间（22：00至次日6：00之间）从事有噪声的建筑施工作业。

施工期产生的噪声对保护目标产生一定影响，采取本报告提出的施工期噪声污染防治措施后，能够有效减轻施工噪声对保护目标的影响。

8.1.4固体废物环境影响分析

项目在施工期内，会产生大量的建筑垃圾、工程渣土，如不及时处理，将产生二次污染，会对周围环境造成一定的影响。建设单位要督促施工单位负责集中堆放并及时清运，防止长期堆放后干燥而产生扬尘，严禁乱倒乱扔，保持周围环境的整洁。

建设单位应要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放建筑垃圾，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。

施工期施工人员还将产生一定量的生活垃圾，生活垃圾分袋收集后，由环卫部门统一清运处理。

项目方采取相应措施后，施工期的固体废弃物对保护目标的影响较小。

	8.2营运期环境影响分析：

8.2.1大气环境影响分析

（1）大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image20.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image22.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表8.2-1 评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表8.2-2  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值（μg/m3）
标准来源

VOCs
二类限区

8小时

600.0

《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D

PM10
二类限区

日均

150.0

GB3095-2012

（2）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表8.2-3  主要废气污染源参数一览表（点源）
污染源名称

排气筒底部中心坐标（o）
排气筒底部海拔高度（m）
排气筒参数

污染物名称

排放速率

单位

经度

纬度

高度

（m）
内径

（m）
温度

（℃）
流速

（m/s）
FQ-01

0.0

15.0

0.4

25.0

1.39
VOCs

0.0371 

kg/h

FQ-02

0.0

15.0

0.4

25.0

1.39

VOCs

0.0491 

kg/h

FQ-03

0.0

15.0

0.4

25.0

1.39

VOCs

0.0135 

kg/h

FQ-04

0.0

15.0

0.4

25.0

1.39

VOCs

0.0011

kg/h

表8.2-4  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放速率

单位

X

Y

长度

宽度

有效高度

1#车间

119.217456

34.730186

0.0

220.0

80.0

8.0

VOCs

0.0413
kg/h

2#车间

119.217655

34.730676

0.0
220.0

80.0

8.0

VOCs

0.0546

kg/h

4#车间

119.220353

34.732263

0.0

100.0

80.0

8.0

VOCs

0.0150

kg/h

PM10
0.0833

1#研发车间

0.0

124
60
8.0

VOCs

0.0030

kg/h

（3）项目参数

估算模式所用参数见表。

表8.2-5 估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数（城市人口数）
/

最高环境温度

40.0℃
最低环境温度

-10.0℃
土地利用类型

工业
区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率（m）
90

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o
/

（4）主要污染源估算模型计算结果

项目主要污染源估算模型计算结果详见表8.2-6。

表8.2-6  主要污染源估算模型计算结果表（点源）

距源中心下风向距离D（m）

排气筒FQ-01
排气筒FQ-02
VOCs
VOCs
下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

50

8.90460
0.74

11.78100
0.98

100

5.73900

0.48

7.59260

0.63

200

3.56540

0.30

4.71900

0.39

300

3.02070

0.25

3.99640

0.33

400

2.38320

0.20

3.15290

0.26

500

1.96410

0.16

2.59850

0.22

600

1.89730

0.16

2.50970

0.21

700

1.79330

0.15

2.37220

0.20

800

1.67130

0.14

2.21110

0.18

900

1.54870

0.13

2.04890

0.17

1000

1.43320

0.12

1.89610

0.16

1100

1.37490

0.11

1.81920

0.15

1200

1.31340

0.11

1.73750

0.14

1300

1.25140

0.10

1.65560

0.14

1400

1.19100

0.10

1.57560

0.13

1500

1.13300

0.09

1.49900

0.12

1600

1.07830

0.09

1.42660

0.12

1700

1.02710

0.09

1.35790

0.11

1800

0.97787

0.08

1.29430

0.11

1900

0.93797

0.08

1.24080

0.10

2000

0.90929

0.08

1.20300

0.10

2100

0.88099

0.07

1.16550

0.10

2200

0.85325

0.07

1.12880

0.09

2300

0.82623

0.07

1.09310

0.09

2400

0.80050

0.07

1.05900

0.09

2500

0.77595

0.06

1.02670

0.09

2600

0.75407

0.06

0.99762

0.08

2700

0.73333

0.06

0.97004

0.08

2800

0.71372

0.06

0.94424

0.08

2900

0.70098

0.06

0.92719

0.08

3000

0.69481

0.06

0.91920

0.08

3500

0.65679

0.05

0.86892

0.07

4000

0.61474

0.05

0.81328

0.07

4500

0.57286

0.05

0.75753

0.06

5000

0.53321

0.04

0.70544

0.06

下风向最大浓度/占标率

9.265
0.77

12.257
1.02

最大浓度出现距离（m）

43
43
距源中心下风向距离D（m）

排气筒FQ-03
排气筒FQ-04
VOCs
VOCs
下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

50

3.24200
0.27

0.26439
0.022

100

2.08700

0.17

0.17011

0.014

200

1.29800

0.11

0.10571

0.009

300

1.09900

0.09

0.08954

0.007

400

0.87500

0.07

0.07108

0.006

500

0.71400

0.06

0.05822

0.005

600

0.69000

0.06

0.05622

0.005

700

0.65200

0.05

0.05315

0.004

800

0.60800

0.05

0.04954

0.004

900

0.56300

0.05

0.04591

0.004

1000

0.52100

0.04

0.04248

0.004

1100

0.50000

0.04

0.04076

0.003

1200

0.47800

0.04

0.03893

0.003

1300

0.45500

0.04

0.03709

0.003

1400

0.43300

0.04

0.03530

0.003

1500

0.41200

0.03

0.03358

0.003

1600

0.39200

0.03

0.03196

0.003

1700

0.37400

0.03

0.03042

0.003

1800

0.35700

0.03

0.02904

0.002

1900

0.34100

0.03

0.02780

0.002

2000

0.33100

0.03

0.02695

0.002

2100

0.32000

0.03

0.02611

0.002

2200

0.31000

0.03

0.02529

0.002

2300

0.30100

0.03

0.02449

0.002

2400

0.29100

0.02

0.02372

0.002

2500

0.28200

0.02

0.02301

0.002

2600

0.27400

0.02

0.02235

0.002

2700

0.26700

0.02

0.02174

0.002

2800

0.26000

0.02

0.02115

0.002

2900

0.25500

0.02

0.02078

0.002

3000

0.25300

0.02

0.02059

0.002

3500

0.23900

0.02

0.01947

0.002

4000

0.22400

0.02

0.01822

0.002

4500

0.20800

0.02

0.01698

0.001

5000

0.19400

0.02

0.01581

0.001

下风向最大浓度/占标率

3.371
0.28

0.275
0.023

最大浓度出现距离（m）

43
43
表8.2-7  主要污染源估算模型计算结果表（面源）

距源中心下风向距离D（m）

1#车间
2#车间
VOCs
VOCs
下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

50

32.101
2.68
21.148
1.76
100

40.991
3.42
27.004
2.25

200

38.43600
3.20

25.32100
2.11

300

33.02300

2.75

21.75600

1.81

400

29.68200

2.47

19.55400

1.63

500

26.93900

2.24

17.74700

1.48

600

24.68300

2.06

16.26100

1.36

700

22.80900

1.90

15.02700

1.25

800

21.21800

1.77

13.97800

1.16

900

19.83300

1.65

13.06600

1.09

1000

18.62800

1.55

12.27200

1.02

1100

17.55500

1.46

11.56500

0.96

1200

16.60900

1.38

10.94200

0.91

1300

15.75800

1.31

10.38100

0.87

1400

14.98400

1.25

9.87120

0.82

1500

14.27500

1.19

9.40430

0.78

1600

13.63200

1.14

8.98040

0.75

1700

13.04400

1.09

8.59350

0.72

1800

12.50600

1.04

8.23890

0.69

1900

12.01000

1.00

7.91210

0.66

2000

11.55600

0.96

7.61270

0.63

2100

11.15600

0.93

7.34940

0.61

2200

10.77900

0.90

7.10140

0.59

2300

10.42600

0.87

6.86880

0.57

2400

10.22800

0.85

6.73820

0.56

2500

9.91530

0.83

6.53210

0.54

2600

9.62060

0.80

6.33800

0.53

2700

9.34240

0.78

6.15470

0.51

2800

9.07940

0.76

5.98140

0.50

2900

8.83020

0.74

5.81730

0.48

3000

8.59380

0.72

5.66160

0.47

3500

7.57270

0.63

4.98880

0.42

4000

6.80720

0.57

4.48450

0.37

4500

6.26900

0.52

4.13000

0.34

5000

5.81060

0.48

3.82800

0.32

下风向最大浓度/占标率

42.84400
3.57

28.22500
2.35

最大浓度出现距离（m）

111
111
距源中心下风向距离D（m）

4#车间

VOCs

粉尘颗粒物

下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

50

8.096
0.68

28.767
6.39
100

8.26860
0.69

29.38109
6.53

200

6.91200

0.58

24.56064

5.46

300

5.95930

0.50

21.17538

4.71

400

5.35380

0.45

19.02384

4.23

500

4.86170

0.41

17.27524

3.84

600

4.45820

0.37

15.84147

3.52

700

4.12180

0.34

14.64613

3.25

800

3.83300

0.32

13.61993

3.03

900

3.58490

0.30

12.73834

2.83

1000

3.36710

0.28

11.96443

2.66

1100

3.17420

0.26

11.27899

2.51

1200

3.00300

0.25

10.67066

2.37

1300

2.85050

0.24

10.12878

2.25

1400

2.70960

0.23

9.62811

2.14

1500

2.58270

0.22

9.17719

2.04

1600

2.46650

0.21

8.76430

1.95

1700

2.35980

0.20

8.38516

1.86

1800

2.26220

0.19

8.03835

1.79

1900

2.17260

0.18

7.71997

1.72

2000

2.09060

0.17

7.42860

1.65

2100

2.01850

0.17

7.17240

1.59

2200

1.97780

0.16

7.02778

1.56

2300

1.91200

0.16

6.79397

1.51

2400

1.85110

0.15

6.57758

1.46

2500

1.79450

0.15

6.37646

1.42

2600

1.74120

0.15

6.18706

1.37

2700

1.69080

0.14

6.00798

1.34

2800

1.64320

0.14

5.83884

1.30

2900

1.59810

0.13

5.67858

1.26

3000

1.55530

0.13

5.52650

1.23

3500

1.37050

0.11

4.86984

1.08

4000

1.23200

0.10

4.37771

0.97

4500

1.13460

0.09

4.03161

0.90

5000

1.05160

0.09

3.73669

0.83

下风向最大浓度/占标率

8.89610
0.74

31.611
7.03
最大浓度出现距离（m）

64
64
距源中心下风向距离D（m）

1#研发车间

/
VOCs

/
下风向预测浓度C（μg/m3）

浓度占标率P（%）

/
/
50

1.848
0.15

/
/
100

1.91480
0.16

/
/
200

1.51850

0.13

/
/
300

1.29350

0.11

/
/
400

1.13340

0.09

/
/
500

1.01480

0.08

/
/
600

0.92216

0.08

/
/
700

0.84675

0.07

/
/
800

0.78432

0.07

/
/
900

0.73122

0.06

/
/
1000

0.68448

0.06

/
/
1100

0.64393

0.05

/
/
1200

0.60827

0.05

/
/
1300

0.57645

0.05

/
/
1400

0.54747

0.05

/
/
1500

0.52122

0.04

/
/
1600

0.49741

0.04

/
/
1700

0.47566

0.04

/
/
1800

0.46035

0.04

/
/
1900

0.44143

0.04

/
/
2000

0.42476

0.04

/
/
2100

0.40965

0.03

/
/
2200

0.39557

0.03

/
/
2300

0.38239

0.03

/
/
2400

0.37023

0.03

/
/
2500

0.35890

0.03

/
/
2600

0.34824

0.03

/
/
2700

0.33817

0.03

/
/
2800

0.32864

0.03

/
/
2900

0.31963

0.03

/
/
3000

0.31107

0.03

/
/
3500

0.27411

0.02

/
/
4000

0.24640

0.02

/
/
4500

0.22692

0.02

/
/
5000

0.21033

0.02

/
/
下风向最大浓度/占标率

2.03990
0.17

/
/
最大浓度出现距离（m）

63
/
（5）评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表8.2-8  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准（μg/m3）
Cmax

（μg/m3）
Pmax

（%）
D10%

（m）
FQ-01

VOCs

1200.0

9.265
0.77

/

FQ-02

VOCs

1200.0

12.257
1.02

/

FQ-03

VOCs

1200.0

3.371
0.28

/

FQ-04

VOCs

1200.0

0.275
0.023

/

1#车间

VOCs

1200.0

42.84400
3.57

/

2#车间

VOCs

1200.0

28.22500
2.35

/

4#车间

VOCs

1200.0

8.89610
0.74

/

PM10
450.0

31.611
7.03
/

1#研发车间

VOCs

1200.0

2.03990
0.17

/

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的PM10，Pmax值为7.03%，Cmax为36.611ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
本项目大气环境影响评级等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

（6）污染物排放量核算

①有组织排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算详见表8.2-9。

表8.2-9  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放速率/

（kg/h）

核算排放浓度/

（mg/m3）

核算年排放量/

（t/a）

一般排放口

1

FQ-01
VOCs

0.0371 

7.43 

0.089 

2
FQ-02
VOCs

0.0491 

9.83

0.118 

3
FQ-03
VOCs

0.0135 

2.70 

0.032 

4
FQ-04
VOCs

0.0011 

0.23 

0.003 

一般排放口合计

VOCs

0.242

有组织排放总计

有组织排放总计

VOCs
0.242

②无组织排放量核算

项目大气污染物无组织排放量核算详见表8.2-10。

表8.2-10  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值/（μg/m3）

1

1#车间

VOCs

加强车间通风

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）

2.0

0.099

2

2#车间

VOCs

2.0

0.131

3

4#车间

VOCs

2.0

0.036

4

粉尘颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0

0.2

5
1#研发车间

VOCs

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）

2.0

0.003
无组织排放总计

无组织排放总计

VOCs

0.269
粉尘颗粒物

0.2

③大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算详见表8.2-11。

表8.2-11  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

VOCs

0.511
2

粉尘颗粒物

0.20

（7）建设项目大气环境影响评价自查表

项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表8.2-12。

表8.2-12  建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□
二级(
三级□
评价范围

边长=50km□
边长5~50km□
边长=5km(
评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□
500~2000t/a□
＜500t/a□
评价因子

基本污染物（颗粒物、VOCs）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准□
附录D□
其他标准□
现状评价

环境功能区

一类区□
二类区(
一类区和二类区□
评价基准年

（2017）年

环境空气质量现状调差数据来源

长期例行监测

数据□
主管部门发布的

数据(
现状补充监测□
现状评价

达标区(
不达标区□
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

现有污染源□
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□
区域污染源□
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD

(
ADMS

□
AUSTAL2000

□
EDMS/AEDT

□
CALPUFF

□
网格模型

□
其他

□
预测范围

边长≥50km□
边长5~50km□
边长=5km(
预测因子

预测因子（颗粒物、VOCs）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%□
C本项目最大占标率＞100%□
正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□
C本项目最大占标率＞10%□
二类区

C本项目最大占标率≤30%□
C本项目最大占标率＞30%□
非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常占标率≤100%□
C非正常占标率＞100%□
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□
C叠加不达标□
区域环境质量的整体变化情况

k ≤ -20%□
k ＞ -20%□
环境监测计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物、VOCs）

无组织废气监测(
有组织废气监测(
无监测□
环境质量监测

监测因子：（  ）

监测点位数（     ）
无监测(
评价结论

环境影响

可以接受(     不可以接受□
大气环境防护距离
距（     ）厂界最远（     ）m

污染源年排放量

VOCs：（0.8968）t/a

颗粒物：（0.2）t/a
注：“□”为勾选项，填“√”；“（  ）”为内容填写项

（8）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下算：
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式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——工业企业所需的卫生防护距离（m），各参数取值见表8.2-13。

表8.2-13  卫生防护距离计算系数

计算系数

5年平均风速m/s

卫生防护距离L（m）

L≤1000

1000＜L≤2000

L＞2000

工业大气污染源构成类别

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2-4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

经计算，卫生防护距离计算结果见表8.2-14。

表8.2-14  卫生防护距离计算结果表

面源

名称

污染物

面源面积（m2）

计算参数

卫生防护距离

Cm（mg/m3）

A

B

C

D

L计（m）

L卫（m）

1#车间
VOCs
53793.63
1.20
470

0.021

1.85

0.84

50
2#车间
VOCs
53793.63
1.20
470

0.021

1.85

0.84

50
4#车间

VOCs
24792.09
1.20

470

0.021

1.85

0.84

100

VOCs
0.90

470

0.021

1.85

0.84

1#研发车间

VOCs

18887.29
1.20

470

0.021

1.85

0.84

50
注：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离的确定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。

根据表8.2-14计算结果可知，本项目需分别以1#车间、2#车间、4#车间、1#研发车间边界为起点，设置50m、50m、100m、50m卫生防护距离。根据现场调查，距离本项目厂界最近的敏感点为港逸花园小区，位于本项目厂界东侧约840m处。因此可知，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。卫生防护距离包络线见附图2。

8.2.2水环境影响分析

（1）污染措施综述
厂区内实行“雨污分流”，本项目雨水经雨水管网收集后，就近排入附近河道；建设项目废水为生活污水以及食堂废水，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经厂区内化粪池预处理，达到连云港开发区西北组团污水处理厂接管标准，排入连云港开发区西北组团污水处理厂进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水通过大浦河排污通道，后经临洪河入海。

（2）地表水环境影响评价工作等级的确定
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下：

表8.2-15  水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定
评价等级
判定依据
排放方式
废水排放量Q/m3/d；
水污染物当量数W/无量纲
一级
直接排放
Q≥20000或W≥600000
二级
直接排放
其他
三级A
直接排放
Q＜200且W＜6000
三级B
间接排放
-
对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水、食堂废水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表8.2-16。

表8.2-16  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1

生活污水
COD

SS

NH3-N

TP
TN

连续排放流量不稳定
TW001
开发区西北组团污水处理厂
MSBR+高效混凝沉淀+转盘过滤+二氧化氯消毒
WS-01
是
■企业总排

口雨水排放

口清静下水排放

口温排水排放

口车间或车间处理设施排放口
2

食堂废水
COD

SS

NH3-N

TP
TN

动植物油

间接排放流量稳定

TW001、TW002
本项目所依托的开发区西北组团污水处理厂废水间接排放口基本情况见表8.2-17。

表8.2-17  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理

坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度
纬度
名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1
/
E119°16′43.87″
N34°44′32.79″
0.576
大浦河排污通道
连续排放流量不稳定

/

开发区西北组团污水处理厂
COD

50
SS

10
氨氮

5
TP

15
TN
0.5
动植物油

1
本项目废水污染物排放执行标准见表8.2-18。

表8.2-18  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1
WS-01
COD

根据《连云港开发区西北组团污水处理厂一期工程项目环境影响评价报告书》中相应内容
450

2

SS

300

3

氨氮

35

4

总氮

50

5
总磷

5

6
动植物油

20

本项目废水污染物排放信息见表8.2-19。

表8.2-19  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg

/L）

新增日排放量/（kg/d）

全厂日排放量/（kg/d）

新增年排放量/（t/a）

全厂年排放量/（t/a）

1

WS-01
CODcr

400

7.6800
7.6800
2.3040

2.3040

2

SS

300

5.7600

5.7600

1.7280

1.7280

3

氨氮

30

0.5760

0.5760

0.1728

0.1728

4

TP

3

0.0577

0.0577

0.0173

0.0173

5

TN
50

0.9600

0.9600

0.2880

0.2880

6
动植物油

13

0.2560

0.2560

0.0768

0.0768

全厂排放口合计

CODcr

2.3040 

2.3040 

SS

1.7280 

1.7280 

氨氮

0.1728 

0.1728 

TP

0.0173 

0.0173 

TN
0.2880 

0.2880 

动植物油

0.0768 

0.0768 

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）要求制定水污染物监测计划，具体见表8.2-20、8.2-21。

表8.2-20  水污染源监测计划及记录信息表

序号

排放口编号

污染物名称

监测设施

自动监测设施的安装、运行、维护等管理要求

自动监测是否联网

自动监测仪器名称

手工监测采样方法及个数

手工监测频次

手工测定方法

1

WS-01
COD

自动

*

是

在线监测仪

/

/

/

2

SS

手动

/

/
/

/
/

/

3

氨氮

手动

/

/
/

/
/

/

4

TP

手动

/

/
/

/
/

/

5

TN

手动

/

/
/

/
/

/

6

动植物油

手动

/

/
/

/
/

/

*安装在线监测、专职人员负责环保设施运行、维护确保运行良好。
表8.2-21  地表水环境质量监测计划及记录信息表

序号

监测点位

污染物名称

监测设施

手工监测采样方法及个数

手工监测频次

手工测定方法

1

污水处理厂排污口上游500m、下游2000m

COD

自动

混合采样/3个

每年1次

重铬酸钾法

2

SS

手工

混合采样/3个
每年1次

重量法

3

氨氮

手工

混合采样/3个
每年1次

纳氏试剂分光光度法

4

TP

手工

混合采样/3个
每年1次

钼氨酸分光光度法

5

TN

手工

混合采样/3个
每年1次

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
6

动植物油

手工

混合采样/3个
每年1次

红外分光光度法
（3）地表水环境影响评价自查表
表8.2-22  地表水环境影响自查表
工作内容

自查项目

影

响

识

别
影响类型
[image: image60.png]


水污染影响型 
水文要素影响型 □
水环境保护目标
饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √
影响途径
水污染影响型

水文要素影响型
直接排放 □；间接排放√；其他□ 
水温 □；径流 □；水域面积 □
影响因子
持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；

pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他 √

水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

评价等级
水污染影响型

水文要素影响型
一级 □；二级 □；三级A □；三级B √

一级 □；二级 □；三级 □

现

状

调

查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □

拟替代的污染源□

排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

区域水资源开发利用状况

未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期

春季 □；夏季；秋季 □；冬季 √
水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □
补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季 √；夏季 □；秋季 □；冬季 □

（水温、pH、SS、COD、氨氮、总磷、石油类）

监测断面或点位个数

（5）个 

现

状

评

价

评价范围

河流：长度（3.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 

评价因子

（/）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 □；Ⅳ类 √；Ⅴ类 □ 

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 

规划年评价标准（/） 

评价时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季 √；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 √；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 (
水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标√；不达标□
底泥污染评价 □ 

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 

水环境质量回顾评价 □ 

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □

达标区 ( 

不达标区 □
影

响

预

测

预测范围

河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2
预测因子

（/）

预测时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

设计水文条件 □

预测情景

建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 

正常工况 □；非正常工况 □ 

污染控制和减缓措施方案 □ 

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

预测方法

数值解 □：解析解 □；其他 □ 

导则推荐模式 □：其他 □

影

响

评

价

水污染控制和水环境影响减缓措

施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 

水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 

水环境控制单元或断面水质达标 □ 

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

污染源排放量核算

污染物名称

本项目排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

COD

2.3040

400 

SS

1.7280

300 

NH3-N

0.1728

30 

TP

0.0173

3 

TN

0.2880

50 

动植物油

0.0768

13 

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（/）
（/）
（/）
（/）
（/）
生态流量确定

生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

防

治

措

施

环保措施

污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 √；其他 □ 

监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动 √；自动 □；无监测 □

手动 √；自动√；无监测 □

监测点位

（污水处理厂排污口上游500m、下游2000m）

（厂区排口）

监测因子

（COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油）

（COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油）

污染物排放清单

(
评价结论

可以接受 √；不可以接受 □

注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 

（4）水环境影响评价结论：
本项目废水接管连云港开发区西北组团污水处理厂，不直接对环境造成影响，引用《连云港开发区西北组团污水处理厂一期工程项目环境影响评价报告书》中结论：污水厂尾水排放不会降低区域水环境功能类别。

因此，在落实污水收集并进连云港开发区西北组团污水处理厂集中处理后，本项目的实施对区域地表水环境的影响较小。

8.2.3声环境影响分析

本项目噪声主要来源于厂内生产用涂布机、热压机、压纹机、成型机、车床、喷砂机、分条机等各机械设备，各噪声声压级一般在75～90dB（A）之间。建设方拟采取减振、隔声、基础固定等措施减少对周围环境干扰。

（1）预测模式

噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，本次预测将室内声源等效成室外声源（即声源等效为生产车间），然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式

已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级
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p

Lr

可按下式计算：
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式中：


[image: image27.wmf]Lw

——倍频带声功率级，dB；


[image: image28.wmf]Dc

——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，
[image: image29.wmf]Dc

=0 dB；


[image: image30.wmf]A

——倍频带衰减，dB；


[image: image31.wmf]div
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、
[image: image32.wmf]atm
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、
[image: image33.wmf]gr
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、
[image: image34.wmf]bar
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、
[image: image35.wmf]misc

A

——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算：
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[image: image38.wmf]A

可选择对
[image: image39.wmf]A

声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为
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、
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。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：


[image: image43.wmf]TL

——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image44.jpg]



图A.1  室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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式中：


[image: image46.wmf]Q

——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
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——房间常数；
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，
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为房间内表面面积，m2；
[image: image50.wmf]a

为平均吸声系数。


[image: image51.wmf]r

——声源到靠近维护结构某点处距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：
[image: image53.wmf]1
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pi

LT

——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image54.wmf]1
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——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：
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——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image58.wmf]i

TL

——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S）处的等效声源的倍频带声功率级：
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然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（2）预测结果

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源到预测点之间的噪声衰减情况见表8.2-23。

表8.2-23  距离衰减对各预测点的影响值表（单位：dB（A））

设备名称

数量（台）

降噪后单台源强dB（A）
声源位置

各厂界预测值

标准限值

E

S

W

N

涂布机

30

50

生产车间内
17.92

33.89

35.23

23.19

昼间：60

夜间：50

热压机

6

55

12.28

31.90

33.24

12.15

压纹机

6

50

7.28

26.90

28.24

7.15

磁控溅射镀膜系统

1

50

0.50

19.12

20.46

0.63

成型机

2

45

1.16

0.78

1.24

6.43

覆膜机

2

45

2.87

0.78

18.47

5.23

超精密车床

2

60

16.16

15.78

13.76

21.43

超精光学密喷砂机

2

60

16.16

15.78

13.76

21.43

分条机

19

55

17.29

36.91

38.25

17.16

装饰膜印刷机

3

45

0.73

18.89

20.23

0.86

砂磨机

4

60

19.17

18.79

16.77

24.44

精密抛光机

2

60

16.16

15.78

13.76

21.43

空压机

11

60

23.56

39.53

40.87

28.83

冷却塔

5

55

厂区内

15.14

31.11

32.45

20.41

水泵

10

60

泵房内

18.92

18.34

22.65

38.40

影响

（贡献值）

/

/

/

28.37
43.02
44.37
39.43
根据预测，建设项目在厂界四周的昼、夜间噪声影响（贡献）值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A）。

影响（贡献）值叠加现状值后的预测值，厂界外噪声值仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区相应的标准要求。

因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。建设项目必须重视设备噪声治理，确保边界噪声达标，不得影响周围居民正常生活。

8.2.4固废环境影响分析

（1）资源回收利用

一般工业固体废物可由物资回收单位回收后进行综合利用，减少废物的产生同时提高了资源利用效率。

（2）本项目废包装桶属于危险固废，使用完毕后，由供应商回收进行再利用；废活性炭须委托专业资质单位处理，不会对环境产生不利影响。

（3）生活垃圾由环卫部门每日清运处理，集中运往生活垃圾厂进行处理。

（4）厂内暂堆场影响

各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。

项目固体废物利用处置方式评价表见表6.2-12。

只要企业严格落实固废处置措施，搞好固废收集和分类存放，做好综合利用，则本项目产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对周围的环境带来污染。

本项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小。

8.3环保“三同时”项目

根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应申请“三同时”验收，具体实施计划为：

（1）建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。

（2）针对噪声、固废，建设单位向当地环保主管部门（连云港市经济技术开发区生态环境局）申请“三同时”验收；针对废气、废水，建设单位进行自主验收。

项目建设后，“三同时”验收一览表如下。

表8.3-1  项目“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

治理措施（设施数量、规模、处理能力）

执行标准或

拟达要求
完成时间

废气

干燥、固化等

VOCs

水吸收+UV光氧催化处理+活性炭吸附设备（4套）

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）

同时设施、同时施工、同时投入生产
食堂

食堂油烟

高效油烟机2台

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

1#车间

VOCs

排风系统1套

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）

2#车间
VOCs

排风系统1套

4#车间

VOCs

排风系统1套

粉尘颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1#研发车间

VOCs

排风系统1套

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）

废水

生活污水、食堂废水

pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油

食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经厂区内化粪池预处理，达到接管标准，排入污水处理厂进一步处理

达标进污水处理厂，尾水达标排放

噪声

等

等效A声级

合理布局、隔声减振等措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类

固废

检验

废品

出售给物资回收单位进行综合利用

有效处置，零排放
修边

废边角料

原料拆箱
废包装箱

原料开桶
废包装桶

由供应商回收进行再利用

废气吸附处理

废活性炭

委托专业资质单位进行处理

职工生活、办公

生活垃圾

环卫部门清运处理

事故应急措施

/

环境管理与环境监测

完善环保制度等
雨污分流、排污口

雨污分流
总量平衡方案

废水污染物总量拟在连云港开发区西北组团污水处理厂已批总量指标内平衡，不需单独申请；废气污染物在连云港市范围内平衡解决。
卫生防护距离

分别以1#车间、2#车间、4#车间、1#研发车间边界为起点，设置50m、50m、100m、50m卫生防护距离



9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	治理效果

	大气

污染物
	干燥、固化等
	VOCs
	水吸收+UV光氧催化处理+活性炭吸附设备（4套）
	达标排放

	
	食堂
	食堂油烟
	高效油烟机2台
	

	
	1#车间
	VOCs
	排风系统1套
	

	
	2#车间
	VOCs
	排风系统1套
	

	
	4#车间
	VOCs
	排风系统1套
	

	
	
	粉尘颗粒物
	
	

	
	1#研发车间
	VOCs
	排风系统1套
	

	水污染物
	生活污水、食堂废水
	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经厂区内化粪池预处理，达到连云港开发区西北组团污水处理厂接管标准，排入连云港开发区西北组团污水处理厂进一步处理
	达标排放

	电离辐射和电磁辐射
	无
	/
	/
	/

	固体

废物
	检验
	废品
	出售给物资回收单位进行综合利用
	零排放

	
	修边
	废边角料
	
	

	
	原料拆箱
	废包装箱
	
	

	
	原料开桶
	废包装桶
	由供应商回收进行再利用
	

	
	废气吸附处理
	废活性炭
	委托专业资质单位进行处理
	

	
	职工生活、办公
	生活垃圾
	环卫部门清运处理
	

	噪

声
	项目高噪声设备的单台噪声值为75～90dB（A），噪声设备产生的噪声经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果:

搞好项目的绿化工作。在车间及厂界四周、道路两侧均种植花草、树木，并在厂区内设置绿化带，美化生活环境。本项目废气经处理达标后排放；食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经厂区内化粪池预处理，达到污水处理厂接管标准，排入污水处理厂进一步处理；各类固废合理处理，零排放；项目在严格操作管理的情况下，对生态环境基本不产生影响。



10、结论与建议

	10.1结论

10.1.1项目概况

江苏慧智新材料科技有限公司根据OLED面板的市场大前景拟投资300000万元，在连云港市经济开发区黄海大道以北、大浦路以西地块，建设年产3亿平方米OLED光学材料项目。该项目占地约400亩，总建筑面积404867.03万平方米，其中生产车间约25万平方，办公、研发等配套建筑约15万平方米。主要产品产能：纳米银线透明导电膜、MLCC用离型膜材料、QD FILM量子点膜以及激光电视幕布等每年约3亿平方米产量。主要设备：导电膜光学精密涂布机、MLCC光学离型涂布机、量子点膜UV涂布机、精密光学涂布机以及磁控溅射镀膜系统和光学成型机等设备共560台，含进口设备70台。
本项目投产运营后，需员工200人，其中生产和辅助人员160人，管理、技术人员40人。企业提供员工食宿。工作班制是在保证正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的，公司目前高层管理人员和研发技术人员主要为一班制，每班工作8小时，年工作日300天；中层管理人员和一线生产人员实行三班制，每班工作8小时，年工作日300天。

10.1.2产业政策相符性

本项目属《国民经济行业分类》中C2929塑料零件及其他塑料制品制造（指塑料制绝缘零件、密封制品、紧固件，以及汽车、家具等专用零配件的制造，以及上述未列明的其他各类非日用塑料制品的生产活动）。根据查阅文件，本项目建设内容不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；查阅《江苏省工业和信息产业调整结构指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改江苏省产业结构调整目录的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于其鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；本项目不属于连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类；根据查询，项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰类目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类，为允许类。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。

10.1.3选址合理性

（1）用地性质相符性

本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。

本项目选址于连云港市经济开发区黄海大道以北、大浦路以西地块，具体属于开发区内临港产业园西北片区，该地块用地性质为工业用地，符合江苏省连云港市经济技术开发区用地规划。

（2）产业定位相符性分析

根据《连云港经济技术开发区（大浦片区、临港产业区西北片区、江宁工业城）产业发展规划》，临港产业区西北片区（含朝阳工业园）重点发展新医药、新材料、集成电路配套、装备制造、食品产业、新型建材、机械电子、仓储物流等。本项目OLED光学材料生产项目属于新材料类产业，符合园区的产业定位。

10.1.4与“三线一单”相符性

根据《连云港市生态红线区域保护规划》和《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》的要求，距离本项目最近的生态红线保护区为临洪河重要湿地，项目厂界距离临洪河重要湿地直线距离约为1400m，故本项目不在临洪河重要湿地范围内，不违反其相关的保护政策，与《连云港市生态红线区域保护规划》和《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》相符。

本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小。本项目不会进一步恶化环境质量。本项目与当地环境质量底线要求相符。

项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。本项目与当地资源消耗上限要求相符。

根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）及连云港经济技术开发区经济发展局草拟的《连云港经济技术开发区产业投资项目负面清单（2019年版）》，本环评对照两文件进行相符性分析，符合其相应的要求。

本项目符合“三线一单”的要求。

10.1.5与“两减六治三提升”专项行动实施方案要求的相符性

根据分析，本项目可满足《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号文）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号文）文件要求。

10.1.6环境质量现状

项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5。为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等，通过采取措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。

监测结果表明，临洪河W1污水厂排口上游500米、W2排污口处、W3污水厂排口下游500米、W4污水厂排口下游2000米、W5临洪河入海处五个断面的所有监测因子水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，水质情况良好。

根据现场调查，项目所在地周围区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

10.1.7达标排放和污染物控制

（1）废气

各车间内废气经相应工段集气罩收集后分别通过1套UV光氧催化处理+活性炭吸附设备处理后通过高度15m、排风量5000m3/h的排气筒（FQ-01、FQ-02、FQ-03、FQ-04）排放；粉尘废气产生于4#车间，产生量较少，以无组织形式直接散逸于车间内；油烟经过高效油烟机净化处理后，通过预留烟道高空排放。

本项目需分别以1#车间、2#车间、4#车间、1#研发车间边界为起点，设置50m、50m、100m、50m卫生防护距离。根据现场调查，距离本项目厂界最近的敏感点为港逸花园小区，位于本项目厂界东侧约840m处。因此可知，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。

（2）废水

厂区内实行“雨污分流”，本项目雨水经雨水管网收集后，就近排入附近河道；建设项目废水为生活污水以及食堂废水，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经厂区内化粪池预处理，达到连云港开发区西北组团污水处理厂接管标准，排入连云港开发区西北组团污水处理厂进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水通过大浦河排污通道，后经临洪河入海。

本项目废水接管连云港开发区西北组团污水处理厂，不直接对环境造成影响，引用《连云港开发区西北组团污水处理厂一期工程项目环境影响评价报告书》中结论：污水厂尾水排放不会降低区域水环境功能类别。

因此，在落实污水收集并进连云港开发区西北组团污水处理厂集中处理后，本项目的实施对区域地表水环境的影响较小。

（3）噪声

本项目产生的噪声经厂房隔声、距离衰减等措施后，建设项目在厂界四周的昼间噪声影响（贡献）值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区对应标准限值，即：昼间排放噪声值≤60dB（A），夜间排放噪声值≤50dB（A）。

因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。建设项目必须重视设备噪声治理，确保边界噪声达标，不得影响周围居民正常生活。

（4）固废

本项目固废零排放，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。

（5）总量控制

废气：大气污染物总量控制因子为VOCs，排放量为0.242t/a，需向连云港市经济技术开发区生态环境局申请总量。

废水：总量控制因子为COD、氨氮、总磷、总氮，总量监控因子为SS、动植物油。

本项目废水排放总量（接管考核量）≤5760m3/a；水污染物排放总量COD≤2.3040t/a、SS≤1.7280t/a、氨氮≤0.1728t/a、总磷≤0.0173t/a、总氮≤0.2880t/a、动植物油≤0.0768t/a，排入连云港开发区西北组团污水处理厂集中处理。

最终排入外环境的废水量≤5760m3/a；水污染物总量为COD≤0.2880t/a、SS≤0.0576t/a、氨氮≤0.0288t/a、总磷≤0.0864t/a、总氮≤0.0029t/a、动植物油≤0.0058t/a；废水污染物总量拟在连云港开发区西北组团污水处理厂已批总量指标内平衡，不需单独申请。

固废：0排放。

10.1.8总结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”控制要求，选址较为合理。在各种污染防治措施落实的条件下，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。

10.2建议

（1）上述评价结果是根据江苏慧智新材料科技有限公司提供的现有的建设规模、生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果项目的性质、生产品种、规模、工艺流程、排污情况及防治措施发生重大变化时，应当重新报批项目的环境影响评价文件；

（2）切实落实好绿化方案，美化周围环境；

（3）项目建设应严格执行相关环保制度；各类污染物的排放应执行本次评价规定的标准；加强施工管理、生产管理和设备维护保养，确保废气、废水、噪声达标排放；

（4）建设单位应制订环境保护计划和环境管理制度，要有专门的人员检查日常的环境管理工作；

（5）加强生产管理和员工岗位培训及安全教育，制定和执行电气设备用电安全规程，预防和减少触电事故、烧伤、烫伤事故和火灾事故的发生。
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