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柴油自吸移动防汛泵车

	发动机
	

	发动机类型
	柴油机

	发动机品牌
	（选填）

	功率（kW）
	≥50

	气缸数
	≥4

	启动方式
	24V 电启动

	额定转速（ r/min）
	≥1500

	冷却方式
	封闭式水循环

	调速方式
	电子

	燃油消耗率
	≤220g/kW.h

	油箱容量
	80L

	电气系统
	

	电池类型
	免维护*2 块

	电瓶容量（ah）
	80AH-12V

	电瓶电压（V）
	12V*2

	控制器
	仪表

	水泵
	

	泵型
	自吸排污泵

	品牌
	知名品牌

	流量（ m³/h）
	≥600

	扬程（ m）
	≥20

	吸程（ m）
	≥8

	入口口径（ mm）
	DN250

	出口口径（ mm）
	DN250

	曲轴旋转方向
	逆时针（面对飞轮端）

	泵轴
	48#钢

	泵体
	球铁

	叶轮
	球铁

	进出口连接方式
	法兰弯头

	底盘和悬架
	

	底盘
	槽钢

	轮胎
	充气轮胎

	轮胎数量
	4

	减震方式
	弓形弹簧减震

	形式
	4 轮移动拖车

	转向方式
	360 度

	防雨箱
	高温烤漆

	长宽高尺寸（ mm）
	 2400*1500*1950，预估

	重量（KG）
	 1800，预估

	工业消音装置
	消  音  器

	机组标准配套部分
	

	支撑腿
	4 根

	机油
	出厂之前加满

	防冻液
	出厂之前加满

	电瓶连接线
	3 根

	附属配件部分
	

	底阀
	1 个

	卡箍
	3 个

	配套出水水带
	50米，带快速接头

	配套吸水水管
	10米



说明：招标人实行主材准入制度，主要设备、材料按以下方式执行：1.在招标人推荐的品牌或厂家范围内进行选择投标；2.承诺制造过程中在招标人推荐的品牌或厂家范围内进行选择使用，承诺书格式自拟，并将承诺书原件放于投标文件中；3.如在招标人推荐的品牌或厂家范围之外选择（档次须不低于招标人推荐的品牌或厂家产品），须于投标截止时间之前以书面形式上报招标人确认认可，并将确认函原件放于投标文件中。否则按重大偏差“明显不符合技术规范、技术标准的要求”处理。其他技术参数按实填报，且不能低于附件2要求，否则按重大偏差“明显不符合技术规范、技术标准的要求”处理。
主要设备、材料推荐品牌一览表
	序号
	名称
	建议厂家或品牌
	备注

	1
	柴油发动机
	潍柴、上柴、玉柴、康明斯
	



